AT-Vista Manager: インストールガイド

## 4.1 ノードにSSHで接続

AVM機能の「SSH接続」をクライアントPCから行う場合は下記の設定を行ってください。

本機能を使用する場合は、AW+機器に対しても設定が必要となります。
AW+機器のコマンドリファレンス「運用・管理」>「Secure Shell」の章をご覧になり設定を行ってください。

Note
本機能を使用する場合は、AMFコントローラーもしくはマスター機のsshサーバーの設定において、"ssh server v1v2"コマンドは未サポートになります。"ssh server v2only"を設定してください。

Note
SSH接続を行う各AW+機器ではAVMのポーリング対象と同じユーザー名とパスワードを設定してください。

Note
サーバーPCでクライアント画面を開いて行う場合は、下記の手順 2 〜 4を行ってください。

1. AVMをインストールしたディレクトリーにある「tools」直下の「ssh_client」フォルダーをクライアントPC側の任意のディレクトリーにコピーします（例：C:\tools\ssh_client）。
2. putty.exe を下記Webページからダウンロードします。
   <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html >
3. ダウンロードした「putty.exe」を「ssh_client\putty」直下に保存します（例：C:\tools\ssh_client\putty\putty.exe）。
4. 管理者権限で ssh_client\putty\putty_register.bat を実行します。

Note
AVMをアンインストールする場合は、クライアントPC側でも ssh_client\putty\putty_unregister.batを起動し、アンインストールしてください。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002223 Rev.F