AT-Vista Manager: ユーザーガイド

### 4.6.4 無線APの登録、情報編集、削除

ここでは、無線APの登録、情報の編集、削除する方法について説明します。
無線APの登録は、手動登録、CSV登録、ゲストノード登録の3通りの方法で行えます。
無線APの情報編集は、機器名、IPアドレス、MACアドレス、管理グループ、タグについて編集が行えます。

Note
1つの管理グループでサポート可能な無線APの台数は350台までです。

Note
無線APの「SNMP、「ステータス > イベント」の「リレーの設定」、LLDP、イーサネット設定、HTTP/HTTPS設定」の設定は、無線APのWeb設定画面にて行います。「無線APのWeb設定画面で変更を行う場合は」に記載されている手順で設定してください。
なお、無線APのWeb設定画面で設定する項目の説明は、弊社Webページ掲載の「AT-TQシリーズ リファレンスマニュアル」をご覧ください。

Note
AMFゲストノードとして動作している無線APを管理する場合は、ゲストノードとしてのコンフィグのバックアップ、手動リカバリー機能の併用は未サポートとなります。

無線APの登録 - 手動で登録
  1. メニューから「無線管理」→「登録・設定」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーします。
  3. 表示されたメニューから「手動で登録」をクリックします。
  4. 「無線AP登録」ダイアログが表示されます。

     項目名 | 説明
     --- | ---
     機器名 | 無線APの機器名を入力します。100文字以内で入力してください。
     IPアドレス | 無線APのIPアドレスを指定します。（必須）
     MACアドレス | 無線APのMACアドレスを指定します（MACアドレスの表記形式は「xx:xx:xx:xx:xx:xx」を使用してください）。
     管理グループ | 無線APを所属させる管理グループを指定します。（必須）
     タグ | タグを付与する場合は、タグ入力欄にタグを入力しEnterキーを押下します。 タグ1個に使用できる文字は、連続した半角スペースを除き、半角・全角のどちらも可能で100文字までです。 タグを解除する場合は、タグの右側に表示されている×印をクリックします。 Note タグの登録時、コピー＆ペーストでタグを登録すると、貼り付け時に全文が表示されません。そのままEnterキーを押下すると全文が表示され保存できます。 Note タグ編集時、改行を含む値をペーストすると表示がおかしくなる場合がありますので、タグに改行を含む値をペーストするオペレーションは未サポートです。 Note 付与したタグの文字数が多い場合、ノードマップページ、フロアマップ詳細ページ、機器検索ページのタグフィルターリストで全文字を表示することができません。その場合はタグの文字数を減らしてください。
     「追加」ボタン | 設定した情報で無線APを追加します。
     「キャンセル」ボタン | 無線APの登録を止めます。

  5. 設定を終えたら「追加」ボタンをクリックします。
  6. 無線APに共通設定を紐づけます。
     共通設定の紐づけ手順は、次の「無線APの管理グループ、共通設定を変更する場合は」の「共通設定の変更」をご覧ください。
無線APの登録 - CSVから登録

  Note
  無線APのCSVからの登録は一度に1000台まで可能です。

  1. メニューから「無線管理」→「登録・設定」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーします。
  3. 表示されたメニューから「CSVから登録」をクリックします。
  4. 「CSVから登録」ダイアログが表示されます。

     項目名 | 説明
     --- | ---
     「ファイルを選択」ボタン | 事前に作成したCSVファイルを指定します。 CSVファイルは、下記の項目順で作成してください。 ※行の先頭に「#」を入力した場合、その行に記載された内容は無視されます。 1列目：機器名 2列目：IPアドレス（必須） 3列目：MACアドレス 4列目：タグ名（カンマ区切り、CSVエスケープすること） ※4列目以降は何も記入しないでください。 サンプルCSVファイルは下記に保存されています。 [AVMをインストールしたディレクトリー]\tools\import_wireless_APs_sample.csv Note 中身の形式自体が不正の場合は内容に関係なく1行目の機器名がエラーと表示されます。 Note CSV以外の形式のファイルも指定は可能ですが、未サポートとなります。
     管理グループ | 追加する無線APを所属させる管理グループを選択します。
     「追加」ボタン | 指定したファイルを追加します。
     「キャンセル」ボタン | 無線APの登録を止めます。

  5. 設定を終えたら「追加」ボタンをクリックします。
  6. 無線APに共通設定を紐づけます。
     共通設定の紐づけ手順は、次の「無線APの管理グループ、共通設定を変更する場合は」の「共通設定の変更」をご覧ください。
無線APの登録 - ゲストノードから登録
  1. メニューから「無線管理」→「登録・設定」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーします。
  3. 表示されたメニューから「ゲストノードから登録」をクリックします。
  4. 「ゲストノードから登録」ダイアログが表示されます。

     表示1

     項目名 | 説明
     --- | ---
     X GUEST | ゲストノードの総数が表示されます。
     X 選択中 | 選択済みのゲストノード（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
     ゲストノードを検索 | ゲストノードの検索を行えます。検索したいキーワードを入力します。 検索後、元のリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。 Note 複数の内容を含む項目の中の区切り文字（「ネットワーク：エリア」の「：」など）は検索対象になりません。ただし、文字列として使用している場合は検索できます。
     「全アイコン」ボタン | 全てのゲストノードを一覧に表示します。
     「無線AP」ボタン | ゲストノードのうち、無線APのみを一覧に表示します。

     表示2

     項目名 | 説明
     --- | ---
     管理グループ | 追加する無線APを所属させる管理グループを選択します。
     「追加」ボタン | 指定した無線APを追加します。
     「キャンセル」ボタン | 無線APの登録を止めます。

     表示3

     項目名 | 説明
     --- | ---
     チェックボックス | 選択されているゲストノードのチェックボックスにチェックが入ります。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内のゲストノード全てにチェックが入ります。チェックを外すと全てのチェックが外れます。
     状態アイコン | ゲストノードのステータスを下記のアイコンで表示します。 正常アイコン ：正常な状態です。 離脱アイコン ：エリアが離脱状態もしくは親ノードまたはゲストノード自体がダウンしている状態です。 ダウンアイコン ：ネットワーク・ダウン状態です。
     MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
     管理IPアドレス | 管理IPアドレスが表示されます。
     ゲストノード名 | ゲストノード名が表示されます。
     AMFネットワーク | 所属するAMFネットワーク名が表示されます。
     AMFエリア名 | 所属するAMFエリア名が表示されます。
     親ノード名 | 親ノード名が表示されます。
     インターフェース | ゲストノードのインターフェース名が表示されます。
     アイコン名 | ゲストノードアイコンの種別が表示されます。

     表示4

     項目名 | 説明
     --- | ---
     ＜＜ | 最初のリストに戻ります。
     番号 | ページ番号です。
     ＞＞ | 最後のリストに移動します。

  5. 設定を終えたら「追加」ボタンをクリックします。
  6. 無線APに共通設定を紐づけます。
     共通設定の紐づけ手順は、次の「無線APの管理グループ、共通設定を変更する場合は」の「共通設定の変更」をご覧ください。
無線APの情報編集
  1. メニューから「無線管理」→「登録・設定」を選択します。
  2. リストから編集したい無線APの列右にある編集アイコンをクリックします。
  3. 「無線AP編集」ダイアログが表示されます。
  4. 編集が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
無線APの削除

  Note
  最後のページを表示中にページの全てのエントリーを削除した場合、ページ自体は削除されず、エントリーのないページが表示されます。ページの移動か画面の再読み込みにより削除後のページ数が反映されます。

  1. メニューから「無線管理」→「登録・設定」を選択します。
  2. 削除したい無線APのチェックボックスにチェックを入れます（複数選択可能）。
  3. コンテンツ欄右上の歯車アイコンにマウスオーバーします。
  4. 表示されたメニューから「削除」をクリックします。
  5. 「確認」ダイアログが表示されます。
  6. 「削除」ボタンをクリックします。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002224 Rev.F