AT-Vista Manager: ユーザーガイド

### 4.6.1 管理グループの作成、編集、削除

ここでは、管理グループの作成、編集、削除の方法について説明します。

管理グループの作成

  Note
  無線APを監視するためには、登録した無線APに管理グループを割り当てる必要があります。

  Note
  1つの管理グループでサポート可能な無線APの台数は350台までです。

  1. メニューから「無線管理」→「管理グループ」を選択します。
  2. コンテンツ欄右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
  3. 「管理グループ作成」ダイアログが表示されます。

     項目名 | 説明
     --- | ---
     管理グループ名 | 管理グループ名を入力します。100文字以内で入力してください。（必須）
     不正AP検出 | 不正な無線APを検出するか否かを指定します。不正な無線APの検出を行う場合は「有効」、行わない場合は「無効」にチェックを入れます。（必須）
     AWC計算結果の即時適用 | AWCの計算結果を即時に適用するか、スケジュールで指定して適用するかを指定します。即時に適用する場合は、計算が終わり次第すぐにAWC計算結果が適用されます。 AWC計算結果を即時に適用する場合は「有効」、しない場合は「無効」を指定します。（必須）
     「追加」ボタン | 管理グループを追加します。
     「キャンセル」ボタン | 管理グループの追加を止めます。

  4. 管理グループ名を指定し、不正AP検出とAWC計算結果の即時適用の有効、無効の指定を行います。
  5. 「追加」ボタンをクリックします。
管理グループの編集
  1. メニューから「無線管理」→「管理グループ」を選択します。
  2. 管理グループ一覧から編集する管理グループの列右にある「編集」アイコンをクリックします。
  3. 「管理グループ編集」ダイアログが表示されます。
  4. 編集したい情報の編集を行います。
  5. 「保存」ボタンをクリックします。
管理グループの削除

  Note
  削除する管理グループに所属していた無線APやフロアマップは「Default Group」の所属となります。

  Note
  最後のページを表示中にページの全てのエントリーを削除した場合、ページ自体は削除されず、エントリーのないページが表示されます。ページの移動か画面の再読み込みにより削除後のページ数が反映されます。

  1. メニューから「無線管理」→「管理グループ」を選択します。
  2. 管理グループ一覧から編集する管理グループの列右にある「削除」アイコンをクリックします。
  3. 「確認」ダイアログが表示されます。
  4. 「削除」ボタンをクリックします。
  (C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
  613-002224 Rev.F