AT-Vista Manager: インストールガイド

# 1 ライセンス・動作環境

- 1.1 ライセンスの種類
- 1.2 動作環境

## 1.1 ライセンスの種類

20メンバーから120メンバーまでと121メンバー以上の無制限ライセンス、20メンバーの追加ライセンスを用意しています。
ご使用の環境によりライセンスをご購入ください。

AT-Vista Manager 基本パッケージ | 20メンバー、40メンバー、80メンバー、120メンバー、無制限メンバー
AT-Vista Manager 追加ライセンス | 20メンバー

## 1.2 動作環境

インストールを行う前に、インストールを行うコンピューターが以下の要件を満たしているか確認してください。

Note
弊社製品の AlliedView NMS Standard Edition 、AlliedView NMS Enterprise Edition、Allied Telesis Unified Wireless Controller の他、Windows IIS Web Server、Apache Web Server、RDBMS を使用するソフトウェアとの同一環境での使用は未サポートです。
なお、AVMでは下記のポート、プロトコルを使用しています。

| ポート | プロトコル
SYSLOG | 514 | UDP
HTTP | 80 | TCP
データーベース | 65432 | TCP
65433 | TCP
AWC | 65435 | TCP
| 65436 | TCP | 65437 | TCP

AVMの管理下となった無線APは下記のポート、プロトコルを使用しています。

| ポート | プロトコル
AWC | 65438 | TCP
65439 | TCP

サーバー環境

ハードウェア | DOS/V 互換機（OADG 仕様）および PC98-NX シリーズ
CPU | Intel Core i5 プロセッサー 2.5 GHz 以上
対応 OS | Windows 7 Professional（64 ビット版）、Windows 8.1 Pro（64 ビット版）、Windows 10 Pro（64 ビット版）、Windows Server 2012 R2 （Standard、Datacenter エディションのみサポート） ※いずれのOSも日本語版のみサポート Note WOW64 サブシステム(32ビットエミュレーター)上で動作します。
仮想化環境 | VMware vSphere Hypervisor（ESXi）5.5/6.0、Windows Server 2012 R2 Hyper-V
メモリー（RAM）容量 | 8GB 以上
ハードディスク容量 | 200GB 以上の空きが必要
CD ドライブ | AT-Vista Manager Media Kit（別売）からインストールする際に必要

閲覧環境

対応 OS | Windows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2012 R2
Web ブラウザー | 上記対応 OS で動作可能な Internet Explorer または Google Chrome
CPU | Intel Core i3 プロセッサー1.7GHz以上
メモリー（RAM）容量 | 3GB以上（1GB以上の空きが必要）
ディスプレイ | 1280 × 768 以上必須

管理可能な弊社製品

AVMで管理可能な弊社製品とファームウェアのバージョンは、リリースノートをご覧ください。

(C) 2015-2018 アライドテレシスホールディングス株式会社
613-002223 Rev.F