[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / セル型無線ネットワークの設定 / 概要

ここでは、無線APの登録からフロアマップへの配置、AWC（Autonomous Wave Control）機能のスケジュール設定までの、セル型無線ネットワークの構築の流れを、具体的な設定手順とともに記します。
簡便のため、次の構成を例にします。

表 1：構成例
機器名 | ノード名 | 説明
--- | --- | ---
AMFマスター | AT-VAA | AMF Cloudをインストール
AlliedWare Plus レイヤー3スイッチ |  | IPアドレス： 192.168.1.1 DHCP・NTPサーバーとして動作
PoE+対応AlliedWare Plusスイッチ |  | PoE+給電用 無線AP接続ポートにはネイティブVLANとしてVLAN 1を設定、VLAN 100の通信を許可
AT-TQ6403 GEN2 | TQ6403G2-6F-1 | IPアドレス： 192.168.1.100 MACアドレス： 00:00:5E:00:53:00 AMFネットワークには不参加
AT-TQ6403 GEN2 | TQ6403G2-6F-2 | IPアドレス： 192.168.1.200（DHCPサーバーから静的割り当て） MACアドレス： 00:00:5E:00:53:20 AMFゲストノードとしてAMFネットワークに参加済み
AT-TQ6403 GEN2 | TQ6403G2-6F-3 | IPアドレス： 192.168.1.201（DHCPサーバーから動的割り当て） MACアドレス： 00:00:5E:00:53:40 AMFゲストノードとしてAMFネットワークに参加済み
Wireless Controllerアプリケーションコンテナー |  | AWCプラグイン

以下の項目については、事前に設定が済んでいるものとします。

- AMFネットワークは、AVM EXの管理対象として登録済み
- AMFゲストノードの設定は、PoE+スイッチにて実施済み
- L3スイッチには、デフォルトVLANインターフェースvlan1（192.168.1.0/24）、無線クライアント用VLANインターフェースvlan100（192.168.100.0/24）を設定し、それぞれDHCPプールを設定済み
- PoE+スイッチの無線AP接続ポート（および必要に応じて他のポート）にネイティブVLANとしてvlan1を設定、vlan100のタグ付きパケットの送受信を許可
- IPアドレスの設定は、無線AP単独にて実施済み

また、フロアマップのマップ画像として、事前に次の画像を用意したものとします。