[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / チャンネルブランケット

AWCプラグインで管理しているチャンネルブランケットのSSIDごとに、接続クライアント数などの情報を表示します。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
X チャンネルブランケット | チャンネルブランケットで運用されているVAPの数を表示します。
チャンネルブランケットを検索 | 検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「CB名」「SSID」「CB共通設定名」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

■ 表示2

表 2：チャンネルブランケット一覧
項目名 | 説明
--- | ---
CB名 | チャンネルブランケット名を表示します。
SSID | チャンネルブランケットで運用されているVAPのSSIDを表示します。
CB共通設定名 | チャンネルブランケットに適用されているCB共通設定名を表示します。
BSSID | チャンネルブランケットで運用されているVAPのBSSIDを表示します。
割当AP数 | チャンネルブランケットの設定が割り当てられた無線AP数を表示します。 一時的に電源がオフになっているなど、実際には運用されていない無線APも含みます。
参加AP数 | チャンネルブランケットに参加している無線AP数を表示します。 AWCプラグインにて管理中の無線APのうち、実際にチャンネルブランケットの一員としてVAPのサービスを提供しているもののみを計上します。一時的に電源がオフになっている無線AP、他の無線APとの距離が近くチャンネルブランケットのVAPの信号を出力していない無線APなどは含まれません。
接続クライアント | チャンネルブランケットのVAPに接続している無線クライアントの数を表示します。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。