[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AT-TQRシリーズの登録 / AWCプラグインの設定

無線LANルーターとして設定の完了したAT-TQRシリーズ AT-TQ6702 GEN2-RをAWCプラグインに登録します。
なお、AP共通設定を作成し、特定のユーザーアカウントに閲覧権限を割り当てるには、事前に管理グループの作成、アカウントの作成が必要となります。「クイックツアー / セル型無線ネットワークの設定 / 管理グループの作成」、「クイックツアー / セル型無線ネットワークの設定 / アカウントの作成」を参考にして、お使いの環境にあわせて管理グループおよびアカウントを作成してください。

## AP共通設定の作成

まず、AT-TQ6702 GEN2-Rで使用するAP共通設定を作成します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP共通設定」をクリックします。
   「設定機能/AP共通設定一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の「新規作成」ボタンをクリックします。
   「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログが表示されます。
3. 「カントリーコード」を「JP - Japan」に設定します。
   現在ログインしているユーザーアカウントの「国コード」が「JP - 日本」に設定されている場合は、本ダイアログのカントリーコードがデフォルトで「JP - Japan」となります。
   カントリーコードを選択すると、該当のカントリーコードをサポートする無線APのモデルが一覧に表示されます。
4. 必要に応じて無線APの特徴を元に、フィルターで候補を絞り込みます。
   絞り込みを行わずに一覧をスクロールして直接モデルを選択することもできます。
   このクイックツアーで使用するAT-TQ6702-R GEN2はルーター機能を搭載しています。絞り込みを行う場合は、次のように指定すると該当のモデルを選択しやすくなります。
   - IEEE / Wi-Fi： 802.11ax/6
   - ルーター： 対応
5. 「モデル」を選択します。
   AP共通設定は、無線APのサポート機能によって分かれています。
   ここでは、AP共通設定の対象とするモデルとして「AT-TQ6x02 GEN2-R」を選択します。
6. 「OK」ボタンをクリックします。
   「AP共通設定新規作成」画面が表示されます。
7. 「共通設定」にて、AP共通設定の概要を設定します。
   「設定名」に「TQ6702 GEN2-R」を入力します。
   「モデル」、「カントリーコード」、「シリーズ」には、先の「カントリーコードとモデルの選択」ダイアログで選択した項目が表示されます。
   「管理グループ」にて、このAP共通設定が属する管理グループを選択します。
   複数の管理グループが存在する環境では、それぞれの管理グループのチェックボックスにチェックを付けることで、異なる管理グループをまたいで同じAP共通設定を使用することもできます。
   また、「Default Group」のチェックを外すことはできません。
8. 「AP本体」にて、無線APの動作機能を設定します。
   AP共通設定のモデルが「AT-TQ7403-R」、「AT-TQ6702 GEN2-R」の場合、AP共通設定を適用するための無線APのログインユーザー名とパスワードを設定する必要があります。
   AWCプラグインの管理下にあっても、従来通りに無線APのWeb設定画面にアクセスすることは可能です。
   初期アカウントを使用していると、悪意のある無線クライアントが無線APのWeb設定画面に侵入し、設定を変更できてしまいますので、使用前に必ず無線APの管理用アカウントのユーザー名、パスワードを変更、または新規に作成します。

   > Note

   > > 事前に無線APのWeb設定画面から管理用アカウントの設定を変更したうえでAWCプラグインの管理下に登録することもできます。

   > Note

   > > 管理下APに対して共通設定と個別設定の両方でログインユーザー名とログインパスワードを設定している場合、個別設定での指定が反映されます。

   > Note

   > > AMF Plusノードにて無線APのゲストクラスにユーザー名とパスワードを指定している場合は、無線APをゲストノードとして認識させるため、事前に、無線AP個別のWeb設定画面でユーザー名とパスワードをゲストクラスに指定したものと同じに設定してください。
   > > また、ゲストノードとして認識された無線APをAWCプラグインの管理下に追加する場合は、AMF Plusノードのゲストクラスに設定、および、無線AP個別のWeb設定画面で設定したユーザー名、パスワードを指定してください。
   > > 無線APごとに異なるユーザー名、パスワードを設定する場合は、AMF Plusノードにてゲストクラスを複数作成します。

   今回は、事前に作成した管理用アカウントを適用することにします。
   複数の無線APを管理する場合、それぞれに異なるユーザー情報を設定することもできます。この場合は、ダミーのユーザー情報をAP共通設定に設定し、これを無線APに割り当て後、無線AP個別設定画面にて個別の無線APに該当するユーザー情報を設定して、設定適用を実行します。
   このクイックツアーでは無線AP 1台のみを設定する例を扱うため、AP共通設定に直接正しいユーザー情報を設定します。
   まず、ユーザー情報欄に表示された「ログインユーザー名」と、「ログインパスワード」を入力し、「ログインパスワード(確認)」に「ログインパスワード」と同じ文字列をもう一度入力します。
   - ログインユーザー名
     1～64文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。
     大文字小文字は区別されます。
     また、ユーザー名は英字から、または上記の使用可能な記号のうちプラス（+）を除いたものから始まる必要があります。
     ここでは、先ほど設定した「awcadmin」を入力します。
   - ログインパスワード
     1～32文字の、いずれも半角の英字・数字・記号（! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ のみ使用可）を入力します。
     大文字小文字は区別されます。
     ここでは、先ほど設定した「naisho!」を入力します。
   また、「個別APユーザー情報」にて「無効」のチェックを入れると、無線AP個別設定にてログインユーザー名とログインパスワードを個別に設定することを禁止できますが、今回は1台だけのため、デフォルトのままにします。
9. 「タイムゾーン」にて、無線APに設定するタイムゾーンを選択します。
   今回は時刻表示をJST（日本標準時）に設定するため、ドロップダウンリストから「(UTC+0900) Asia/Tokyo」を選択します。
   ドロップダウンリスト上部の検索フィールドに、「0900」「japan」など、上記のタイムゾーンの文字列の一部を入力して、ドロップダウンリストの表示候補を絞り込むこともできます。
   上記の時間帯の選択とは別に、タイムゾーン名欄に「JST」を入力します。
   また、いずれかのタイムゾーンを選択すると、追加で「夏時間」の項目が表示されます。今回はデフォルトの「無効」のままにします。
10. 「NTPクライアント」にて、NTPクライアント機能の有効、無効を選択します。
    後述のAWC（Autonomous Wave Control）機能を使用するためには、NTPクライアント機能が有効に設定されている必要があります。
    AMF Plusネットワークに参加する場合、AMF Plusコントローラー（存在しない場合はマスター）から自動的に時刻を同期しますが、今回は明示的に「NTPクライアント」を「有効」に設定し、AMF Plusマスター（192.168.1.254）をNTPサーバーに指定します。
    追加で「NTPサーバー IPアドレス/ホスト名」が表示されますので、今回NTPサーバーとして動作させるAMF PlusマスターのIPアドレス「192.168.1.254」を入力します。
11. 「Syslogクライアント」にて、Syslogクライアント機能の有効、無効を選択します。
    無線APのログメッセージをSyslogサーバーに送信する場合は、この項目を有効に設定します。
    今回は「無効」を選択します。
12. 「SNMPエージェント」にて、SNMPエージェント機能の有効、無効を選択します。
    SNMPマネージャーによる遠隔監視、設定を行う場合には、SNMPエージェント機能を有効に設定します。
    今回は「無効」を選択します。
13. 「＋詳細設定」をクリックすると、「MACアドレスリスト」、「LED」の項目が表示されます。
    - 「MACアドレスリスト」は、このAP共通設定が適用された無線APでMACアドレスリストによるMACアクセス制御を使用する際に、適用するMACアドレスリストを選択します。
      無線APには複数のVAP（マルチSSID）を設定できますが、1台の無線APに適用できるMACアドレスリストは1つまでで、VAPごとにMACアドレスリストの有効・無効を設定します。
      今回はMACアドレスリストをまだ作成していません。正しいSSID、セキュリティーキーを設定した無線クライアントをすべて受け入れるものとして、「MACアドレスリスト」は空欄のままにします。
    - 「LED」では、無線APの機器本体のLED表示の動作を使用するかどうかが選択できます。
      今回は、「LED」を「点灯」に設定します。
      また、AT-TQ6702 GEN2-Rでは、「PoE受電時のLED」にて、PoE受電時のPoE LEDの点灯色を橙色、緑色から選択できます。
      今回は、「PoE受電時のLED」をデフォルトの「橙色」のままにします。
    - 「STOAT」を有効にすると、AMF Plusデバイスディスカバリー機能に対応します。STOAT（Standardized Topology Organizer and Transport）を利用して、無線AP機能やMACベース認証機能で取得したトポロジー情報をSTOATコレクターに通知し、集積して、AVM EXのネットワークマップに反映します。
      また、RADIUSによるMACアクセス制御を併用している場合は、AVM EXからエンドポイント（ネットワークの末端に位置するクライアント端末）の接続を許可・拒否することが可能なインテリジェント・エッジ・セキュリティー（IES）機能を使用できます。
      今回は、「STOAT」を「有効」に設定し、接続した無線クライアントのトポロジー情報をAVM EXのネットワークマップに反映できるようにします。
      なお、MACアクセス制御は使用しないため、IES機能は使用しません。
    - 「STOAT」を有効にすると、追加で「STOAT送信先」が表示されます。本バージョンではSTOAT送信先の設定は必須となります。
      「STOAT送信先」を有効にすると、「IPアドレス/ホスト名」、「パスワード」の入力項目が表示されます。
      ここでは、AMF Plusマスターに適切なSTOATコレクター機能の設定が済んでいるものとし、IPアドレス/ホスト名、パスワードを指定しています。実際の環境に合わせて設定してください。
14. 「無線設定」にて、無線APの無線電波の出力に関する設定を行います。
    「モデル」で選択した機器に応じて、無線1（2.4GHz帯）、無線2（5GHz帯 W52/W53/W56）を設定します。無線1、無線2の設定は画面上部の「無線1」ボタン、「無線2」ボタンで切り替えることができます。
    今回は、以下のように設定します。

    表 1：AT-TQ6702 GEN2-R 無線設定
    項目名 | 設定値 | 説明
    --- | --- | ---
    無線1 | 無線2
    無線送信 | 有効 | 有効 | 選択した周波数帯の無線電波を送受信するか否かを設定します。
    モード | b/g/n/ax | a/n/ac/ax | サポートするモード（通信プロトコル）です。
    使用帯域幅 | 40MHz | 40MHz | 使用する帯域幅です。IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802nでは、隣接する2つまたは4つのチャンネルを合わせ、40MHzまたは80MHz帯域幅のチャンネルとして使用できます。
    使用条件 | 常時 | 常時 | 無線機能を常に使用する場合は「常時」、緊急モードが有効のときのみ使用する場合は「緊急モードのみ」を指定します。 緊急モードについては、「緊急モードの有効化」をご覧ください。
    無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 同一のバーチャルアクセスポイント（VAP）に接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
    エアタイムフェアネス | 無効 | 無効 | 通信スピードにかかわらず接続されているすべてのクライアントに同じ通信時間（エアタイム）を提供するか否かを指定します。
    自動チャンネル選択 | すべて | すべて | 無線通信で使用するチャンネルを指定します。デフォルトはすべてが選択されています。
    最大クライアント接続数 | 500 | 500 | 接続可能なクライアント数を設定します。
    レガシーレートセット | すべて | すべて | 通信プロトコルがIEEE 802.11b/g、IEEE 802.11aの場合のレート（通信速度）を設定します。
    マルチキャスト送信レート | 11 Mbps | 6 Mbps | IEEE 802.11マルチキャスト・ブロードキャスト送信レートを選択します。
    RTSしきい値 | 2347 | 2347 | IEEE 802.11b、g、aによる通信において、RTS（送信要求）パケットを送信するか否かを指定します。
    バンドステアリング | 無効 | 無効 | 2.4GHz・5GHz帯の両方をサポートしている無線クライアントに対して、5GHz帯への接続を優先するよう促し、2.4GHz帯の混雑緩和を試みる、バンドステアリングの有効、無効を選択します。 この項目の設定は「無線1」「無線2」の両方に共通した値が設定されます。また、この機能を使う場合は、無線1、無線2それぞれのVAPでSSIDとセキュリティーを同一に設定してください。
    近隣AP検出 | 有効 | 有効 | 該当の無線バンドにおける近隣APの検出の有効、無効を選択します。 近隣AP検出を有効にすると、近くで同じ無線バンドを使用しているAWCプラグイン管理下/管理外の無線APの電波を検出し、AWC計算に反映します。 無効に設定すると、AWC計算機能が正常に動作しない場合があります。
    スキャン方法 | 全チャンネル | 全チャンネル | 近隣AP検出を有効にした際、スキャンの対象とするチャンネルを指定します。 「全チャンネル」を選択した場合、同じ無線バンドのすべてのチャンネルを近隣AP検出の対象として実行します。
    MU-MIMO | 無効 | 無効 | MU-MIMO（マルチユーザーMIMO）の有効、無効を選択します。 MU-MIMOは複数の無線クライアントの同時通信（上下方向）が可能になるため通信速度が向上します。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ac」「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。
    OFDMA | 無効 | 無効 | OFDMA（直交周波数分割多元接続）の有効、無効を選択します。 OFDMAはチャンネルを複数のRU（リソースユニット）に分割することで、複数の無線クライアントの同時通信を可能にします。 Note 本項目は、無線設定のモードに「ax」が含まれるものを選択した場合に表示されます。
    Zero wait DFS | － | 有効 | Zero wait DFSの有効、無効を選択します。 Zero Wait DFS機能を「有効」にすると、気象レーダーと見なされる波形を検知した際に変更するチャンネル候補のチャンネルを常時監視しレーダー検知時に即座にチャンネル候補のチャンネルへと切り替えます。 Note 本項目は、モデルに「AT-TQ6702 GEN2-R」を選択した場合に、「無線2」にのみ表示されます。

    ■ 無線1
    ■ 無線2
15. 「VAP（マルチSSID）設定」にて、バーチャルアクセスポイント（VAP）の設定を行います。
    ここでは、SSID「Sales」、「Engineer」、「Management」を各無線バンドに作成します。
    いずれもセキュリティーはWPAパーソナル、バージョンはWPA2/WPA3を設定します。
    今回は、その他の機能については特に使用しないため、デフォルトを使用します。
    - 無線1

      表 2：AT-TQ6702 GEN2-R VAP設定 無線1
      項目名 | 設定値 | 説明
      --- | --- | ---
      無線1 VAP 1 | 無線1 VAP 2 | 無線1 VAP 3
      VAP ステータス | 有効 | 有効 | 有効 | VAPの有効、無効、緊急を設定します。VAP1のVAP ステータスは、「無線設定」の「使用条件」が常時の場合は常に有効となります。
      SSID | Sales | Engineer | Management | 該当のVAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
      ブロードキャスト | 有効 | 有効 | 有効 | 該当のVAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
      セキュリティー | WPAパーソナル | WPAパーソナル | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。
      セキュリティーキー（WPA-PSK） | Passphrase1 | Passphrase2 | Passphrase3 | 暗号キーを設定します。
      WPAバージョン | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。
      暗号化プロトコル | CCMP | CCMP | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
      管理フレーム保護 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。
      ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | 0 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。
      Web認証 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。
      MACアクセス制御 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
      高速ローミング | 無効 | 無効 | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。
      無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当無線バンドのすべてのVAPに対し、接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
      無応答端末切断タイマー | 300 | 300 | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
      多重接続要求 | 切断する | 切断する | 切断する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
      ローミング通知 | 無効 | 無効 | 無効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
      DTIM間隔 | 1 | 1 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
      プロキシーARP | 無効 | 無効 | 無効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
      マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | 無効 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。
      RSSIが低い端末を切断 | 無効 | 無効 | 無効 | RSSI（出力強度）が低い無線クライアントを積極的に切断するか否かを設定します。
      未認証端末リストの収集 | 無効 | 無効 | 無効 | IES（インテリジェント・エッジ・セキュリティー）において、RADIUSサーバーの認証に失敗した未登録のエンドポイントのリストを取得するか否かを指定します。
      Passpoint | 無効 | 無効 | 無効 | Passpoint（Hotspot 2.0）機能を使用するか否かを選択します。

      ■ VAP1の例
    - 無線2

      表 3：AT-TQ6702 GEN2-R VAP設定 無線2
      項目名 | 設定値 | 説明
      --- | --- | ---
      無線2 VAP 1 | 無線2 VAP 2 | 無線2 VAP 3
      VAP ステータス | 有効 | 有効 | 有効 | VAPの有効、無効、緊急を設定します。VAP1のVAP ステータスは、「無線設定」の「使用条件」が常時の場合は常に有効となります。
      SSID | Sales | Engineer | Management | 該当のVAPが使用するSSID（ネットワーク名）です。
      ブロードキャスト | 有効 | 有効 | 有効 | 該当のVAPでSSID（ネットワーク名）をブロードキャストするか否かです。
      セキュリティー | WPAパーソナル | WPAパーソナル | WPAパーソナル | 該当するVAPのセキュリティーです。
      セキュリティーキー（WPA-PSK） | Passphrase1 | Passphrase2 | Passphrase3 | 暗号キーを設定します。
      WPAバージョン | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | WPA3・WPA2 | 使用するWPAのバージョンです。
      暗号化プロトコル | CCMP | CCMP | CCMP | 使用する暗号化プロトコルです。
      管理フレーム保護 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 管理フレームを保護するか否かを指定します。
      ブロードキャストキー更新間隔 | 0 | 0 | 0 | VAPに接続している無線クライアントに送信するブロードキャストパケットのキーの更新間隔です。「0」はキーを更新しません。
      Web認証 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してWeb認証を適用するか否かです。
      MACアクセス制御 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当のVAPに対してMACアクセス制御を適用する際の方式、または無効を指定します。
      高速ローミング | 無効 | 無効 | 無効 | 無線クライアントのローミングを高速に行うか否かの設定を行います。
      無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | 無効 | 無効 | 該当無線バンドのすべてのVAPに対し、接続している無線クライアント同士の通信を許可するか否かを指定します。
      無応答端末切断タイマー | 300 | 300 | 300 | 無線APに対し通知が行われずにいなくなった無線クライアントを切断するまでの時間を指定します。
      多重接続要求 | 切断する | 切断する | 切断する | 接続状態を保持している端末からの接続要求に対する処理の方法を選択します。
      ローミング通知 | 無効 | 無効 | 無効 | ローミング通知を行うか否かを設定します。
      DTIM間隔 | 1 | 1 | 1 | アクセスポイントが送信するビーコンに、DTIM（Delivery Traffic Indication Map）を挿入する割合を設定します。
      プロキシーARP | 無効 | 無効 | 無効 | プロキシーARPを使用するか否かを設定します。
      マルチキャストをユニキャストに変換 | 無効 | 無効 | 無効 | マルチキャストパケットをユニキャストパケットに変換するか否かを指定します。
      RSSIが低い端末を切断 | 無効 | 無効 | 無効 | RSSI（出力強度）が低い無線クライアントを積極的に切断するか否かを設定します。
      未認証端末リストの収集 | 無効 | 無効 | 無効 | IES（インテリジェント・エッジ・セキュリティー）において、RADIUSサーバーの認証に失敗した未登録のエンドポイントのリストを取得するか否かを指定します。
      Passpoint | 無効 | 無効 | 無効 | Passpoint（Hotspot 2.0）機能を使用するか否かを選択します。

      ■ VAP1の例
16. ネットワーク設定のブリッジ設定にて、CLIからAT-TQRシリーズに設定した内容に沿ってブリッジbr1、br2、br3を作成します。
    ■ br1
    はじめに、br1と、無線バンド1/2のVAP1に対応するVAPインターフェースを設定します。
    1. まず、ブリッジ一覧の「ブリッジ追加」をクリックしてブリッジの設定欄を追加します。
    2. 「ブリッジID」に「1」を入力します。ブリッジ名の表示が「br1」更新されます。
    3. 「VAPインターフェース追加」をクリックしてVAPインターフェースの設定欄を追加します。
    4. 「無線」に「無線1」を、「VAP」に「1」を指定します。
    5. 再び「VAPインターフェース追加」をクリックしてVAPインターフェースの設定欄を追加します。
    6. こちらは「無線」に「無線2」を、「VAP」に「1」を指定します。
    以上で、ブリッジbr1配下のブリッジグループ1に無線1/2のVAP1が割り当てられます。
    追ってこのAP共通設定をAT-TQRシリーズに適用すると、既にCLIからブリッジグループ1に割り当て済みの802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.10と無線1/2のVAP「Sales」が疎通できるようになります。
    VAPインターフェース上のタグなしパケットは、eth1.10に転送される際にVLAN ID 10のタグを付与されます。外部からeth1に対して届いたVLAN ID 10のタグを持つパケットは、VAPインターフェース上のVAP「Sales」にタグなしパケットとして転送されます。
    ■ br2、br3
    同様にして、ブリッジbr2に無線1/2のVAP2を、ブリッジbr3に無線1/2のVAP3を割り当てます。
    追ってこのAP共通設定をAT-TQRシリーズに適用すると、既にCLIからブリッジグループ2に割り当て済みの802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.20と無線1/2のVAP「Engineer」、ブリッジグループ3に割り当て済みの802.1Q Ethernetサブインターフェースeth1.100と無線1/2のVAP「Management」が疎通できるようになります。
    無線1/2のVAP「Engineer」上のタグなしパケットはVLAN ID 20のタグを付与して、VAP「Management」上のタグなしパケットはVLAN ID 100のタグを付与してeth1から送信されます。また、外部からeth1に対して届いたVLAN ID 20、100のタグを持つパケットはそれぞれVAP「Engineer」、「Management」にタグなしパケットとして転送されます。
17. 画面右上の「追加」ボタンをクリックします。
    AP共通設定「TQ6702 GEN2-R」の設定内容が表示されます。

## 無線APの登録

AT-TQRシリーズをAWCプラグインの管理下に登録します。
AT-TQRシリーズをAWCプラグインに登録する際は、IP手動設定のみをサポートします。DHCPからの自動追加は未サポートです。
また、AT-TQRシリーズをAMF PlusゲストノードとしてAMF Plusネットワークに加入させることはできません。

> Note

> > AT-TQRシリーズをAWCプラグインの管理下に登録するときは、AMF Plusネットワークとの接続にeth1のみを使用してください。eth2を経由してAMF Plusネットワークに接続しようとした場合、AWCプラグインの管理下に登録することはできません。

「AP登録・設定」画面から「手動で登録」を実行して、AT-TQ6702-GEN2-RのIPアドレス、MACアドレスを指定します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
2. 画面右上の歯車アイコンにマウスオーバーして表示されるサブメニューから、「手動で登録」をクリックします。
   「無線AP登録」ダイアログが表示されます。
3. 「機器名」にAWCプラグインの管理下に登録する無線APの管理上の名前を入力します。
   今回は、「TQR-3F-1」と入力します。
4. 「管理グループ」を指定します。
   事前に作成した管理グループにて「ネットワーク名」「エリア名」が選択されている場合は、AP事前設定用のAMF設定の選択肢として「有効」が表示されるようになります。
5. 「AP事前設定用のAMF設定」の有効/無効を選択します。
   - AP事前設定用のAMF設定が「無効」の場合、AWCプラグインは、無線APのIPアドレスとMACアドレスを使用して管理下APの識別を行います。
     この場合、事前に無線APにIPアドレスを設定するか、DHCPサーバーによるIPアドレスの割り当てが必要となります。

     > Note

     > > AT-TQRシリーズをAWCプラグインに登録する際は、IP手動設定のみをサポートし、DHCPサーバーによるIPアドレスの割り当ては利用できません。

   - AP事前設定用のAMF設定が「有効」の場合、AWCプラグインは、無線APのAMF Plusゲストノード情報（AMF Plusゲストノードが接続されたAMF Plusネットワーク、エリア、ノード、ポート）を使用して管理下APの識別を行うことができますが、AT-TQRシリーズはAMF PlusゲストノードとしてAMF Plusネットワークに加入することはできませんので、ここでは使用できません。
   従って、事前に設定したIPアドレスを設定されているものとして、「無効」を選択します。
6. 「TQR-3F-1」として登録する無線APのIPアドレスを指定します。
   事前に無線APにIPアドレスを手動設定している場合や、DHCPサーバーにて無線APのMACアドレスに静的なIPアドレスを設定している場合は、「STATIC」を選択して、表示される入力欄に該当のIPアドレスを入力します。
   AWCプラグインを介して動的なIPアドレスの割り当てを行う場合は、「DHCP」を選択します。
   ここでは、「TQR-3F-1」に割り当てられたIPアドレスは「192.168.1.200（固定）」と確認済みですので、「STATIC」をクリックして、表示される入力欄に「192.168.1.200」を入力します。
7. 「TQR-3F-1」として登録する無線APのMACアドレスを入力します。
   ここでは、MACアドレス「00:00:5e:00:53:00」を入力します。
8. 「追加」ボタンをクリックします。
   「無線AP詳細」画面が表示されます。
9. 「無線AP詳細」画面では、選択した無線AP「TQR-3F-1」が追加されます。この段階では、「管理状態」には「未管理」、「AP共通設定」には「未設定」と表示されます。

AP共通設定の作成手順は以上です。
「無線AP詳細」画面を開いたまま、次の「AP共通設定の適用」に移ります。

## AP共通設定の適用

1. 「無線AP詳細」にて、「設定情報」タブをクリックし、設定情報を表示します。
2. 「無線AP個別設定」右上の「編集」ボタンをクリックします。
   「AP共通設定選択」ダイアログが表示されます。
3. 「AP共通設定選択」ダイアログの左側から、適用するAP共通設定名を選択します。
   ここでは、「TQ6702 GEN2-R」が選択されていることを確認し、「保存」ボタンをクリックします。
   「無線AP個別設定」画面が表示されます。
   「無線AP個別設定」画面では、AP共通設定の選択のほか、AP本体のユーザー設定、インターフェース設定、無線設定、WDS設定などが行えます。
   今回は、無線APを1台のみ設定するため、AP本体のユーザー設定は変更していません。
   また、その他の設定に関しても今回は行いません。
4. 「保存」ボタンを押します。
   「無線AP詳細」画面が表示されます。「管理状態」には「探索中」、「AP共通設定」には上記手順で選択した「TQ6702 GEN2-R」と表示されます。
   通常、このまましばらく待つと、また「AP登録・設定」画面に戻った際に管理状態が「適用中」または「管理中」になります。

登録手順は以上です。

> Note

> > AWCプラグイン管理下のAT-TQRシリーズ無線APのチャンネルを「自動」に設定している場合に、AWC計算と計算結果の適用が行われ、チャンネル/送信出力に変更が生じると、該当の無線APのランニングコンフィグ/スタートアップコンフィグのチャンネル/送信出力には「自動」ではなく適用されたチャンネル/送信出力が表示されます。
> > 設定は毎時0分、15分、30分、45分に行われるAWCの自動ポーリングが実行されるタイミングでランニングコンフィグ/スタートアップコンフィグに反映されます。