[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / フロアマップ / タグを付与、解除

AWCプラグインでは、各画面で抽出をしやすくするために、AMFノードや無線APなどにタグを付けることができます。
ここでは、フロアマップでの方法を説明しますが、各項目で方法は共通です。

## フロアマップにタグを付与、解除

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「フロアマップ」を選択します。
2. コンテンツ欄右上の「表示切替」ボタンをクリックし、リスト形式の表示に切り替えます。
3. タグの追加、解除を行いたいフロアマップのチェックボックスにチェックを入れます。
4. コンテンツ欄右上の「タグ編集」ボタンをクリックします。
5. 「タグの付与と解除」ダイアログが表示されます。
6. タグを付与する場合は、タグ入力欄にタグを入力しEnterキーを押下します。
   タグ1個には、100文字以内の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
   1マップあたり、最大20個までタグを付与できます。

   > Note

   > > タグの登録時、コピー＆ペーストでタグを登録すると、貼り付け時に全文が表示されません。そのままEnterキーを押下すると、ペーストされた文字列全体がタグとして指定されます。

   > Note

   > > タグ編集時、タグに改行を含む値をペーストする操作は未サポートです。改行を含む値をペーストすると正常に表示されなくなる場合があります。

   > Note

   > > 付与したタグの文字数が多い場合、ノードマップ画面、フロアマップ詳細画面、機器検索画面のタグフィルターリストで全文字を表示することができません。その場合はタグの文字数を減らしてください。

7. タグを解除する場合は、タグの右側に表示されている×印をクリックします。
8. タグの付与、解除が完了したら「保存」ボタンをクリックします。