[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / システム設定

システム設定では、AWCプラグインのバージョン情報の確認、AWCプラグインシステムの初期化が行えます。

> Note

> > 本メニューは管理者アカウントでのみ表示されます。

## システム情報

表 1：システム情報
項目名 | 説明
--- | ---
バージョン情報 | AWCプラグインのバージョン情報が表示されます。
ライセンス情報 | 無線AP： AVM EXに登録された無線APライセンス、AWCプラグイン管理下のAPの数が表示されます。 ライセンス登録台数： AVM EXに登録された無線APライセンスで管理できる最大無線AP数を表示します。 登録/設定AP数： 現在AWCプラグインの管理下に登録されている無線AP数を表示します。 認証AP数： 現在AWCプラグインが実際に管理している無線AP数を表示します。 チャンネルブランケット： AVM EXに登録されたチャンネルブランケットライセンスにより管理可能な無線APとAWCプラグインのチャンネルブランケットの無線APの数が表示されます。 ライセンス登録台数： AVM EXに登録されたチャンネルブランケットライセンスで管理できる最大無線AP数を表示します。 登録/設定AP数： 現在AWCプラグインのチャンネルブランケットに登録されている無線AP数を表示します。 認証AP数： 現在AWCプラグインのチャンネルブランケット機能で実際に運用されている無線AP数を表示します。 スマートコネクト： AVM EXに登録されたスマートコネクトライセンスにより管理可能な無線APとAWCプラグインのスマートコネクトの無線APの数が表示されます。 ライセンス登録台数： AVM EXに登録されたスマートコネクトライセンスで管理できる最大無線AP数を表示します。 登録/設定AP数： 現在AWCプラグインのスマートコネクトに登録されている無線AP数を表示します。 認証AP数： 現在AWCプラグインのスマートコネクト機能で実際に運用されている無線AP数を表示します。 Note AWCプラグイン関連のライセンス更新を行った際、更新前のライセンスと更新後のライセンスの両方の管理可能台数が重複して計上されることがあります。更新前のライセンスの猶予期間終了後は正しい表示になります。

## システム設定

表 2：システム設定
項目名 | 説明
--- | ---
データベース設定
「保存」ボタン | データベース設定への変更を動作に反映します。
最大メモリ使用量 | AWCプラグインのデータベースを展開するために使用するシステムメモリーの最大量です。 Note AT-VST-APL版のAWCプラグインでは、最大メモリ使用量の設定変更はサポートしません。デフォルトの値で使用してください。
履歴データ保存期間設定
「保存」ボタン | 履歴データ保存期間設定への変更を動作に反映します。
無線クライアント | 「無線モニター」/「フロアマップ」画面に表示する無線クライアントの履歴の期間を設定します。 設定しない： AWCプラグインは無線クライアント情報を保存しません。フロアマップの無線クライアント履歴表示には無線クライアントは表示されません。 設定する： AWCプラグインは無線クライアント履歴情報を保存します。「クライアントパケットの解析」を有効にする場合のみ、1～7日間の範囲で指定します。 「無線クライアント」を「設定する」にすると、追加で次の「無線クライアント最大履歴数」が表示されます。 Note 本設定を変更しても、無線クライアント履歴情報はすべて保持されます。 Note AT-VST-APLでは、履歴機能、または、位置推定機能（エリア認証を含む）は未サポートです。 AP共通設定における「クライアントパケットの解析」を有効にする場合のみ、7日までの運用可能です。 Note 下記の無線APで無線クライアント履歴を利用する際は、無線APのログ重要度を「information(6)」または「debug(7)」に設定してください。ログ重要度が「notice(5)」より高く（数値が小さく）設定されている場合、本機能は動作しません。 これらの無線AP本体のログ重要度の初期値は「information(6)」であるため、無線APにログの設定を行っていない場合は、本機能はそのまま使用できます。 対象無線AP：AT-TQ(m)1402/(m)3403/5403/5403e/(m)6403 GEN2/6602/(m)6602 GEN2/(m)6702 GEN2/7403/7613 ログ重要度は、AP共通設定のSyslogクライアントのログ重要度にて設定できます。 Syslogクライアントのログ機能を無効にした状態で無線クライアント履歴表示を利用したい場合は、一度、AP共通設定の「Syslogクライアント」を「有効」、「ログ重要度」を「6 : informational」に変更して（Syslogサーバー IPアドレス/ホスト名は架空のアドレスで構いません）、このAP共通設定を無線APに適用したのちに、AP共通設定の「Syslogクライアント」を「無効」にして再適用してください。
無線クライアント最大履歴数 | 無線クライアントの接続・切断・接続失敗の履歴の最大保持数を1,000,000～10,000,000の範囲で設定します。 デフォルトは10,000,000です。
ログ | AWCプラグインのログをデータベースに保管する期間を設定できます。 設定しない： ログの保存期間を設定しません。ログの件数が「最大ログ数」の設定値以内であれば、記録からの経過日数にかかわらずデータベースに保存したままになります。 設定する： ログの保存期間を1～31の範囲の値で指定できます（単位：日間）。記録からの経過日数が本項目での指定を超えたログは消去されます。なお、保存期間内中であっても、最大ログ数を超過したログは古いものから消去されます。 デフォルトは「指定しない」です。また、「設定する」を選択した場合の保存期間のデフォルトは「7」（日間）になります。
最大ログ数 | AWCプラグインのログの保存する最大件数を10,000～5,000,000の範囲で指定します。 AWCプラグインのデータベースに記録されたログの件数が本項目の設定値を超えた場合、設定値以内に収まるように古いものから消去されます。 デフォルトは5,000,000（単位：件）です。
フロアマップ設定
「保存」ボタン | フロアマップ設定への変更を動作に反映します。
電波強度ヒートマップの色調 | 電波強度ヒートマップの色調を2種類から選択できます。 色調1： 虹色（赤・橙・黄・緑・青・紫）のグラデーションで表します。赤が最大出力、紫が最小出力を表します。 色調2： 信号色（緑・黄・赤）のグラデーションで表します。緑が最大出力、赤が最小出力を表します。 デフォルトは色調1です。
CSVファイルの日時フォーマット
「保存」ボタン | CSVファイルの日時フォーマットへの変更を動作に反映します。
日時フォーマット | CSVファイルに記録する日時フォーマットを選択します。 YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ： UTC（協定世界時）をISO 8601に基づいて「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ」フォーマットで表します。 YYYY-MM-DD hh:mm:ss： 選択したタイムゾーンに基づいて日付と時刻を表します。 別途「タイムゾーン」が表示されます。 デフォルトは「YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ」です。
タイムゾーン | タイムゾーンをリージョン名と都市名で表示します（例：「(UTC+09:00) Asia/Tokyo」）。デフォルトは未設定です。 ドロップダウンリスト上部の検索フィールドにタイムゾーン名の一部を入力して、表示対象を絞り込むこともできます。 「日時フォーマット」に「YYYY-MM-DD hh:mm:ss」形式を指定した場合のみ表示されます。
ネットワークマップ設定
「保存」ボタン | ネットワークマップ設定への変更を動作に反映します。
無線機器トポロジーデータ更新間隔 | AVM EXの「ネットワークマップ」画面に表示する無線AP、無線クライアントのトポロジーデータの更新間隔を設定します。 設定しない： AWCプラグインは無線機器のトポロジー情報をAVM EXに送信しません。 この場合は、AVM EXにはAWCプラグインが管理する無線機器は表示されません。また、AWCプラグインの無線AP、無線クライアントの情報とAVM EX側の登録機器情報との照合は行われないため、AVM EX上のカスタムアイコンはAWCプラグインには反映されず、デフォルトアイコンで表示されます。 設定する： AWCプラグインは無線機器のトポロジー情報を自動更新します。 AVM EXにはAWCプラグインが管理する無線機器は表示されます。また、AVM EXにてカスタムアイコンを適用された場合は、AWCプラグインのフロアマップなどの表示にも反映されます。 また、更新間隔を1～59（単位：分）の値で設定します。無線機器の情報やAWC-SCのAP間のリンク線はこの更新間隔に従ってネットワークマップに反映されます。デフォルトは1（分）です。 「無線機器トポロジーデータ更新間隔」を「設定する」にすると、追加で「対象データ」「更新方法」が表示されます。
対象データ | AVM EXの「ネットワークマップ」画面に表示する情報の対象とするデータを「AP・接続クライアント」または「APのみ」から選択します。デフォルトは「AP・接続クライアント」です。 「AP・接続クライアント」を選択すると、無線APのIPアドレス、MACアドレス、管理状態などとともに、接続中の無線クライアントの情報も送信されます。また、AVM EXに該当の無線クライアントが登録されている場合は、AVM EX上で登録した無線クライアントのカスタムアイコンがAWCプラグインのフロアマップにも反映されます。 「APのみ」を選択すると、無線APのIPアドレス、MACアドレス、管理状態などのみが通知され、接続中の無線クライアントの情報は送信されません。この場合は、AVM EXに該当の無線クライアントが登録されていても、AVM EX上で登録した無線クライアントのカスタムアイコンはAWCプラグインのフロアマップには反映されません。
更新方法 | AVM EXの「ネットワークマップ」画面に表示する無欄機器の情報の更新方法を選択します。デフォルトは「全更新」です。 全更新： 無線機器トポロジーデータ更新間隔ごとに、対象データの全てのトポロジー情報をAVM EXに送信します。 トポロジーの正確さは増しますが、管理下APや接続クライアント数が増えると、高頻度でのトポロジー更新では処理が重くなったり、消費リソースが肥大化したりすることがあります。 差分更新： 前回の通知からトポロジーの変更があったデバイスの情報のみをAVM EXに送信します。 全更新に比べてより高頻度でのトポロジー更新に対応し、かつリソースの消費を抑えることができますが、高頻度で多数のトポロジー更新が行われる環境（常時多数の無線クライアントが移動しローミングが発生している環境など）では、多数のトポロジー変更が集中した際に消費リソースの低減の効果が充分に得られなかったり、処理が追いつかなかった一部のトポロジー更新が反映されるまでに時間がかかったりすることがあります。
ダッシュボード設定
「保存」ボタン | ダッシュボード設定への変更を動作に反映します。
表示対象ウィジェット | ダッシュボードに表示するウィジェットを選択します。 表示されるウィジェットは次の通りです。
カテゴリー | 項目 | デフォルト
--- | --- | ---
現在の状態 | AP状態：最新 | 有効
接続クライアント数（周波数毎）：最新 | 有効
接続クライアント数（SSID毎）：最新 | 有効
接続クライアント数（AP毎）：最新 | 有効
検出不正AP数（AP毎）：最新 | －
無線帯域使用率の高いAPトップ10：最新 | －
通信量の多いクライアントトップ10：最新 | －
履歴 | 接続クライアント数：履歴 | 有効
ログ | 最近のイベント：履歴 | －
最近のAPログアラート：履歴 | 有効
リモートモニター設定
「保存」ボタン | リモートモニター設定への変更を動作に反映します。
ポーリング間隔 | リモートモニターにて指定された無線LANコントローラーの情報のポーリング間隔を5～30（単位：分）の値で設定します。デフォルトは5（分）です。
ログ保存日数 | リモートモニターにて指定された無線LANコントローラーから取得したログの保存日数を1～366（単位：日）の値で設定します。デフォルトは366（日）です。
ログ閲覧日数 | リモートモニター画面にて表示するログの日数を1～90（単位：日）の値で設定します。デフォルトは30（日）です。
アクセス許可設定
AMF Security WebAPI | 弊社のAMF-SECurityコントローラー AT-SecureEnterpriseSDN Controller（AT-SESC）やAMF Security miniで使用するWeb APIの送信IPアドレスを表示します。複数のIPアドレスが登録されている場合は、スラッシュ（/）区切りで表示します。 「編集」ボタン： 「アクセス許可設定 (AMF Security WebAPI)」ダイアログを表示します。
無線APへの設定適用オプション
無線AP参加時の設定適用 | 無線APをAWCプラグインに登録した際や、何らかの理由により管理下から離脱していた無線APが再度管理下に加入する際に、現在の共通設定および個別設定を自動的に適用するか否かを指定します。 「自動」を選択すると、無線APの加入時にAWCプラグイン上に設定の適用が自動で行われます。この挙動は、ソフトウェアバージョン 3.17.0より古いAWCプラグインと同様です。 自動にすると、次の場合に設定の自動適用が行われます。 登録した無線APにはじめてAP共通設定を割り当てたとき 無線APのファームウェア更新を行ったとき ゼロタッチコンフィグ・オートリカバリーを実施したとき バックアップファイルをリストアしたとき サーバーが起動したとき 離脱した無線APが再度管理下に入るとき 「手動」を選択すると、無線APの加入時も、AWCプラグイン上の設定の自動適用は行われません。 AWCプラグインからの設定の再適用には、ネットワークの切断が伴うため、その影響を抑えるために、AWCプラグインの管理下に加えながら、設定の適用を一時的に保留したい場合に選択します。直前までAWCプラグインの管理下にあった無線APなど、現在のAWCプラグイン上の共通設定、固有設定との設定の差異が混乱を招く可能性が小さく、当座の運用を維持したい場合に適します。ただし、管理下に加入後は、できるだけ早い段階で手動による設定適用を行うことを推奨します。 デフォルトは「自動」です。 なお、ソフトウェアバージョン 3.17.0より古いAWCプラグインで取得したバックアップファイル、または「無線AP参加時の設定適用」が「自動」に設定されたバックアップファイルをリストアした場合には、「無線AP参加時の設定適用」を「手動」に設定するか、確認ダイアログが表示されます。

### アクセス許可設定 (AMF Security WebAPI)

AMF Securityサーバー（AT-SESCまたはAMF Security mini）は、脅威イベントを受信した際、AWCプラグインに対し、Web APIを介して、脅威端末のIPアドレスからMACアドレスを照会します。
この際、正規のAMF Securityサーバーからの照会にのみ応答するため、アクセスを許可するAMF SecurityサーバーのIPアドレスを登録します。
AMF SecurityサーバーのIPアドレスは1,024件まで登録できます。

表 3：アクセス許可設定 (AMF Security WebAPI) ダイアログ
ヘッダー
アクセスを許可するIPアドレス | アクセスを許可するAMF SecurityサーバーのIPアドレスを入力します。
「追加」ボタン | 入力したIPアドレスをIPアドレス一覧に登録します。
「クリア」ボタン | 入力したIPアドレスを消去します。
IPアドレス一覧
X IPアドレス | アクセスを許可するIPアドレスの登録数を表示します。
IPアドレスを検索 | 登録されているIPアドレスの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、本フィールドに入力された文字列を「IPアドレス」に含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。
IPアドレス | 登録されたAMF Securityサーバー（AT-SESCまたはAMF Security mini）のIPアドレスを表示します。
削除ボタン（ゴミ箱アイコン） | 登録されたAMF SecurityサーバーのIPアドレスを削除します。
フッター
「保存」ボタン | アクセス許可設定の変更を保存し、ダイアログを閉じます。
「閉じる」ボタン | アクセス許可設定の変更を破棄し、ダイアログを閉じます。

## システム管理

表 4：システム管理
項目名 | 説明
--- | ---
キャッシュ削除
「削除」ボタン | AWCプラグインのキャッシュを削除します。
テクニカルサポート
「テクニカルサポート」ボタン | Note テクニカルサポート用のファイルが出力されます。 トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。
バックアップ
「バックアップ」ボタン | 現在の設定をバックアップファイルとして外部ファイルに保存します。
バックアップファイルに含める
無線クライアント履歴 | チェックをつけると、バックアップファイルに無線クライアント履歴を含めて出力します。デフォルトはチェックなしです。
ログ管理ページのログ | チェックをつけると、バックアップファイルにログ管理画面のログデータを含めて出力します。デフォルトはチェックなしです。
リモートモニターのログ | チェックをつけると、バックアップファイルにリモートモニターのログデータを含めて出力します。デフォルトはチェックなしです。
復元
「復元」ボタン | 外部ファイルとして保存したバックアップファイルから設定を復元します。 なお、ソフトウェアバージョン 3.17.0より古いAWCプラグインで取得したバックアップファイル、または「無線AP参加時の設定適用」が「自動」に設定されたバックアップファイルをリストアした場合には、「無線AP参加時の設定適用」を「手動」に設定するか、確認ダイアログが表示されます。
システム設定をリストアする | チェックをつけると、無線APやフロアマップなどの管理情報とともに、バックアップファイルからシステム設定を復元します。デフォルトはチェックなしです。 システム設定には、次の項目が含まれます。 データベース設定 最大メモリ使用量 履歴データ保存期間設定 無線クライアント 無線クライアント最大履歴数 ログ 最大ログ数 ネットワークマップ設定 無線機器トポロジーデータ更新間隔 「システム設定をリストアする」の文字にマウスポインターを合わせると、上記のシステム設定に含まれる項目がポップアップ表示されます。
初期化
「初期化」ボタン | AWCプラグインの設定、履歴などのデータをインストール時の初期状態に戻します。

バックアップ、復元、および初期化の操作方法は、「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」、「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムの初期化」をご覧ください。