[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-CBの設定 / セル型/ブランケット型の検討

無線APごとに異なるチャンネルを使用するセル型無線ネットワークと、複数の無線APで共通のチャンネルを使用するブランケット型無線ネットワーク AWC-CBを混在させ、両者の利点を活かすことができます。
セル型無線ネットワーク、ブランケット型無線ネットワークは、それぞれバーチャルアクセスポイント（VAP）として運用します。
上記の構成を実現するために、それぞれの無線ネットワークをセル型VAP、ブランケット型VAP（CB VAP）のどちらの形態で提供するかを検討します。
セル型とブランケット型の無線ネットワークには以下の違いがあります。

表 1：セル型とブランケット型の比較
| セル型（従来型） | ブランケット型
--- | --- | ---
ローミング | × 端末に依存 | ◎ ゼロ時間
設置 | △ 煩雑なチャンネル設計が必要 | ◎ 同一チャンネルを利用するため チャンネル設計不要
スループット | ○ 複数セルを運用しセルあたりの端末数を抑えることで 高スループットを実現可能 | × 同一チャンネルを利用するため 端末数増加時のスループットは低下

一般に、頻繁な移動が必要、かつ、同時に使用することが少ない携帯端末などは、ローミングレス・低スループットのブランケット型のCB VAPが向きます。
移動が少なく、同時接続が多いPC端末などは、ローミングによる遅延が伴うものの、無線APごとのクライアント数を分散して高スループットを実現しやすい、従来型のセル型のVAPが適します。
同じ無線モード（無線1、無線2、無線3）にセル型のVAPとブランケット型のCB VAPを混在させることも可能です。
ただし、チャンネルブランケットに所属する無線AP同士は同一の無線チャンネルを使用するため、CB VAPを設定している無線バンドにセル型VAPを設定すると、セル型VAPでは隣接する無線AP間で電波が干渉する状態となります。これらを併用する場合は事前に充分な検証を行う必要があります。
今回は、セル型VAPをより広帯域な5GHz帯の無線2、6GHz帯の無線3に、ブランケット型のCB VAPを2.4GHzの無線1に設定することとします。
また、セルごとの従業員用のPC端末の収容数に影響を与えないよう、来客用無線ネットワークはブランケット型にすることにします。

表 2：提供する無線ネットワーク
| 無線バンド | TQ7403-xF-1 | TQ7403-xF-2 | TQ7403-xF-3 | 概要
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2F | 無線3 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
1F | 無線3 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC | 従業員 PC端末用セル型VAP
無線2 | ForStaff-PC | ForStaff-PC | ForStaff-PC
無線1 | ForStaff-Mobile | 従業員 モバイル端末用AWC-CB
ForGuest | 来客者用AWC-CB