[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 付録 / セル型・AWC-CB推奨設定

AT-TQ5403/5403e/6602/(m)6602 GEN2/(m)6702 GEN2/6702e GEN2/7403/(m)6403 GEN2/(m)3403を使用してセル型またはAWC-CBの無線LANを設計するにあたり安定して無線ネットワークを構築するため、推奨している設定を次に記します。
本表に記載のない設定項目はデフォルト設定を推奨します。これらはあくまでも推奨値であり、環境によっては設定の調整が必要となります。

表 1：セル型・AWC-CB推奨設定
項目名 | 設定項目の 所在 | 設定の 適用範囲 | セル | AWC-CB | 備考
--- | --- | --- | --- | --- | ---
AT-TQ5403 AT-TQ5403e | AT-TQ6602 | AT-TQ(m)6602 GEN2 AT-TQ(m)6702 GEN2 | AT-TQ6702e GEN2 | AT-TQ7403 | AT-TQ(m)6403 GEN2 | AT-TQ(m)3403 | AT-TQ5403 AT-TQ5403e | AT-TQ6602 | AT-TQ6602 GEN2 AT-TQ6702 GEN2 | AT-TQ6702e GEN2 | AT-TQ7403 | AT-TQ6403 GEN2
管理グループ | 管理グループ | － | 1管理グループあたりの無線AP登録数：50以下 |
近隣管理AP検出 | AWC設定 | 無線AP全体 | AWC自動計算を使用しない場合：無効 IP電話など音声や映像系のシステムの場合：無効 | AWC自動計算を使用しない場合：無効 | AWC-CB有効時は近隣管理AP検出は動作しない | AWC自動計算を使用しない場合：無効 IP電話など音声や映像系のシステムの場合：無効 |
エアタイムフェアネス | AP共通設定 | 無線バンドごと | 無効（デフォルト） | 必ず無効（デフォルト） |
レガシーレートセット | AP共通設定 | 無線バンドごと | 2.4GHz：1, 2, 5.5, 11Mbps無効 | 2.4GHz：1, 2Mbps無効 | 2.4GHz：1, 2, 5.5, 11Mbps無効 |
RTSしきい値 | AP共通設定 | 無線バンドごと | 2347（デフォルト） | 必ず2347（デフォルト） |
バンドステアリング | AP共通設定 | 無線AP全体 | 無効（デフォルト） | 必ず無効（デフォルト） |
NoAckサポート | － | 無線バンドごと | 無効（デフォルト） | 有効（デフォルト） | 無効（デフォルト） | 無効（デフォルト） | 有効（デフォルト） | 無効（デフォルト） | 単独で使用していた無線APを管理下に追加した場合は、無線AP自体のWeb設定画面（設定 > QoS）から設定を確認して、左記のデフォルトに変更してください。
APSD | AP共通設定 | 無線バンドごと | 無効（デフォルト） | 有効（デフォルト） | 無効（デフォルト） | 無効（デフォルト） | 有効（デフォルト） | 無効（デフォルト） |
近隣AP検出 | AP共通設定 | 無線バンドごと | 近隣AP検出を使用する場合：1チャンネルモードを推奨 近隣AP検出（侵入検知/防御機能を含む）を使用しない、かつAWC自動計算（自動チャンネル）を使用しない場合：無効 IP電話など音声や映像系のシステムの場合：無効 | 近隣AP検出を使用する場合：1チャンネルモードを推奨 近隣AP検出（侵入検知/防御機能を含む）を使用しない場合：無効 IP電話など音声や映像系のシステムの場合：無効 |
MU-MIMO | AP共通設定 | 無線バンドごと | － | 有効 | － | 未サポート（必ず無効（デフォルト）） | 有効 |
OFDMA | AP共通設定 | 無線バンドごと | － | 有効 | － | 未サポート（必ず無効（デフォルト）） | 有効 |
管理フレーム保護 | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | WPA2：利用可能（デフォルト） WPA2+WPA3：利用可能（デフォルト） WPA3：必須（デフォルト） | 有効 | WPA2：利用可能（デフォルト） WPA2+WPA3：利用可能（デフォルト） WPA3：必須（デフォルト） | 必ず無効 | 必ず無効 | WPA2を使用：必ず無効（デフォルト） WPA2+WPA3：必ず利用可能（デフォルト） WPA3を使用：必ず必須（デフォルト） | 「WPAバージョン」で「WPA+WPA2」を選択した場合は「無効」のみの設定になります。
ブロードキャストキー更新間隔 | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 0（デフォルト） | 未サポート（必ず0（デフォルト）） |
RADIUSアカウンティング | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 無効（デフォルト） | 未サポート（必ず無効（デフォルト）） |
ダイナミックVLAN | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 無効 | 無効（デフォルト） | 未サポート（必ず無効） | 無効（デフォルト） |
高速ローミング | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 無効（デフォルト） | 未サポート（必ず無効（デフォルト）） | 無効（デフォルト）（IEEE 802.11rのみサポート） |
無応答端末切断タイマー | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 300（デフォルト） | 未サポート（必ず300（デフォルト）） | 300（デフォルト） |
多重接続要求 | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 無視する | － | 無視する | 無視する | － | 無視する | AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2ではCB共通設定で「切断する」を選択した場合も「無視する」を選択した場合と同様に動作します。 管理フレーム保護機能を有効にした場合は本機能は動作しないため、デフォルトの「切断する」に設定しておくことを推奨します。
ローミング通知 | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと （AWC-CBの場合、該当の無線バンドのCB VAPすべて） | 有効 | 1CBのみのローミングが生じない環境：無効 別CBまたは別APへのローミングが生じる環境：有効 |
DTIM値 | AP共通設定/ CB共通設定 | VAPごと | 通常：1（デフォルト） 端末バッテリー消費軽減：3 | 通常：1（デフォルト） 端末バッテリー消費軽減：3 |
プロキシーARP | AP共通設定/ CB共通設定 | セル型：VAPごと AWC-CB：CB VAP全体 | データ通信：無効（デフォルト） IP電話システム：有効・未学習のARPパケットを透過 | データ通信：無効（デフォルト） IP電話システム：有効 | データ通信：無効（デフォルト） IP電話システム：有効・未学習のARPパケットを透過 |
RSSIしきい値 | CB共通設定 | CB-VAP全体 | － | 30（デフォルト） |
パワーセーブの強制解除 | CB共通設定 | CB-VAP全体 | － | 無効（デフォルト） |