[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線メンテナンス / 緊急モード

緊急モードは、緊急時用として設定されたSSIDを有効にするモードです。
AP共通設定にて事前に緊急時用のVAPを設定することで、緊急モードの変更画面から一斉に緊急時用ネットワークを有効化することができます。

> Note

> > 緊急モードの有効化/無効化は、ユーザーのアカウントタイプが管理者、または、AWC管理グループ/機能制御権限の「緊急モードの制御」を許可された一般ユーザーのみが行えます。
> > 詳しくは、「AT-Vista Manager EX ベースリファレンスマニュアル」をご覧ください。

緊急モードの有効/無効の設定は、管理グループ単位で行います。

表 1：緊急モード
項目名 | 説明
--- | ---
X グループ | 管理グループの総数が表示されます。
All ON | すべての管理グループの緊急モードをONにします。
All OFF | すべての管理グループの緊急モードをOFFにします。
管理グループ | 管理グループ名が表示されます。
現在のモード | 無線APの現在のモードを「通常」または「緊急」で表示します。
緊急モードの対象AP数 | 管理グループ内で、緊急用のVAPが設定されたAPの数を表示します。
緊急モード | 無線APの運用モードを「ON」（緊急モード）または「OFF」（通常）から選択します。
「適用」ボタン | 緊急モードの有効/無効を管理グループ配下の無線APに適用します。

緊急モードを有効にすると、Web管理画面下部の管理欄が黄色で強調表示されます。また、AWCプラグインメニューの表示が「AWCプラグイン緊急モード」に変更されます。