[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / 管理下AP

無線APの管理状態、設定状態を確認できます。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
歯車アイコン | 歯車アイコンにマウスオーバーすると、管理下APに関するサブメニューが表示されます。 クライアント接続数の出力： 「クライアント接続数のCSV出力」ダイアログを表示します。 Note 「クライアント接続数の出力」を使用する際は、「システム設定」の「履歴データ保存期間設定」にて、無線クライアントの履歴の保存期間を設定する必要があります。

■ 表示2

表 2
項目名 | 説明
--- | ---
X AP | AWCプラグインに登録している無線APの総数が表示されます。
更新タイマー | 一覧の自動更新からの経過時間と次の自動更新までの残り時間を青色のプログレスバーで表示します。一覧は、ユーザー管理メニューの「更新間隔」にて設定した間隔で更新されます（デフォルトでは1分）。
X 選択中 | 選択済みの無線AP（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
無線APを検索 | 管理下APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「IPアドレス」「MACアドレス」「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 「機器種別」「現在のファームウェア」「シリアル番号」については、「無線AP詳細」をご覧ください。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。
タグ | 「無線APを検索」欄の下の「全て見る」をクリックすると、登録されているすべてのタグが表示されます。 通常の状態に戻す場合は「閉じる」をクリックします。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
「システム情報」/「無線情報」ボタン | リストの表示内容を切り替えます。

■ 表示4

表 4：管理下AP一覧
項目名 | 説明
--- | ---
システム情報
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
稼働時間 | 稼働時間が表示されます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | 無線APの詳細画面が表示されます。無線APの詳細画面の説明は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの各種情報の表示」をご覧ください。
無線情報
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
無線1 | 無線1に設定されている規格が表示されます。
無線2 | 無線2に設定されている規格が表示されます。
無線3 | 無線3に設定されている規格が表示されます。
接続数(無線1) | 無線1に接続中の無線クライアント数が表示されます。
接続数(無線2) | 無線2に接続中の無線クライアント数が表示されます。
接続数(無線3) | 無線3に接続中の無線クライアント数が表示されます。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | 無線APの詳細画面が表示されます。無線APの詳細画面の説明は、「各種操作」/「無線管理」/「無線APの各種情報の表示」をご覧ください。

■ 表示5

表 5
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。

## クライアント接続数のCSV出力

指定期間および間隔で、管理下APに接続した無線クライアントの数をCSV形式のファイルに出力します。

表 6：クライアント接続数のCSV出力
項目名 | 説明
--- | ---
出力設定
期間（from/to） | CSV出力期間の開始日時、終了日時を指定します。 期間の開始日時（from）、終了日時（to）の両方を指定します。 日時は、「YYYY-MM-DD hh:mm」形式で直接入力するか、入力フィールドをクリックすると表示されるカレンダーコントロールから選択します。日時の条件をクリアする場合は、入力フィールドの日時をBackspaceキー、Deleteキーで削除するか、カレンダーコントロール下部の「日時指定をクリア」をクリックします。
時間間隔 | クライアント接続数の集計の間隔を、5分、15分、30分、60分から指定します。デフォルトは60分です。
対象AP一覧
X AP | 対象となる管理下APの数を表示します。 クライアント接続数の集計の対象となる無線APは、管理下APのうち先頭の50台までです。事前に「管理下AP」画面にてフィルターや検索欄を用いて一覧を絞り込んでいる場合は、絞り込み結果の先頭の50台が集計の対象となります。
機器名 | 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： IPアドレス、MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態
設定状態 | 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
CSV行数計算結果
総数 | 出力設定（期間、時間間隔）、対象AP数から算出されたCSVファイルの出力行数（ヘッダー行1行を含む）を表示します。 出力行数は次の計算により算出されます。 AP数×（期間/時間間隔＋1）＋ヘッダー 1行 この計算に基づいて、出力可能な場合は緑色のチェックが、出力に不適切な場合は赤色の×印が表示されます。最大で200,000行までCSVファイルに出力可能です。
出力 | 指定した条件でクライアント接続数のCSVファイルを出力します。総数の判定結果が出力に不適切とみなされた場合は薄い水色で無効化表示されます。
キャンセル | CSVファイルの出力を中止します。

CSVファイル名は「max_concurrent_connections_[出力日]_[集計開始日時]_[集計終了日時].csv」形式で出力されます。

- 出力日：YYYYMMDD形式
- 集計開始日時・集計終了日時：YYYYMMDDhhmm形式

CSVファイルには、集計間隔ごとの開始日時、無線APの機器名、IPアドレス、MACアドレスに加え、当該無線APに接続した無線クライアントの総数、無線バンドごとの接続クライアント数、無線クライアントごとの最大同時接続数が出力されます。
接続クライアントはMACアドレスを基に計数するため、無線バンドごとの接続クライアント数と最大同時接続数は一致しないことがあります。