[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / AWC-SCの設定 / 無線APの接続

先ほど登録した無線APをAWC-SCの管理下に追加します。

## AP共通設定の適用

無線APに適用するAP共通設定を指定します。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
2. 無線AP「TQ6702G2-SC-1」「TQ6702G2-SC-2」の両方のチェックボックスにチェックを入れます。
3. 画面右上の歯車アイコンにマウスオーバーして表示されるサブメニューから、「AP共通設定の割当」をクリックします。
   「AP共通設定選択」ダイアログが表示されます。
4. 「AP共通設定選択」ダイアログのAP共通設定一覧から、「AP共通設定の作成」で作成したAP共通設定「TQ6702G2-AP」が選択されていることを確認し、「保存」ボタンをクリックします。
5. 「設定機能/無線AP一覧」画面に戻ると、対象の無線APの「管理状態」が「探索中」に変化します。

## ルートAPの追加

続いて、ルートAPを追加します。

1. ルートAPとして運用する「TQ6702G2-SC-1」を、AWCプラグインの管理下のネットワークにUTPケーブルで接続します。
2. AWCプラグインのポーリングによって「TQ6702G2-SC-1」の接続を認識すると、割り当てられたAP共通設定、CB共通設定、SC共通設定が適用されます。
   設定適用後に「設定機能/無線AP一覧」画面に戻ると、対象の無線APの「管理状態」が「適用中」→「管理中」に変化します。

「TQ6702G2-SC-1」は有線ネットワークとのブリッジを行うため、UTPケーブルは接続したままにします。

## サテライトAPの追加（有線設定）

続いて、サテライトAPを追加します。

1. サテライトAPとして運用する「TQ6702G2-SC-2」を、AWCプラグインの管理下のネットワークにUTPケーブルで接続します。
2. AWCプラグインのポーリングによって「TQ6702G2-SC-2」の接続を認識すると、割り当てられたAP共通設定、CB共通設定、SC共通設定が適用されます。
   設定適用後に「設定機能/無線AP一覧」画面に戻ると、対象の無線APの「管理状態」が「適用中」→「管理中」に変化します。
3. 「TQ6702G2-SC-2」の「管理状態」が「管理中」であることを確認し、「TQ6702G2-SC-2」からUTPケーブルを抜きます。

AWC-SCの構成が正常に行われると、「フロアマップ」メニュー以下の「フロアマップ詳細 [スマートコネクト表示]」画面では、AWC-SCによる無線AP同士の無線接続の状況がグラフィカルに確認できます。