[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTE FILTER

カテゴリー：IP / 経路制御フィルター

`SET IP ROUTE FILTER=entry-id IP=ipadd MASK=ipadd ACTION={INCLUDE|EXCLUDE} [DIRECTION={RECEIVE|SEND|BOTH}] [INTERFACE=interface] [NEXTHOP=ipadd] [POLICY=0..7] [PROTOCOL={ANY|RIP|OSPF}]`

entry-id: エントリー番号（1〜100）
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

IPルートフィルターエントリーの設定内容を変更する。

パラメーター

FILTER: フィルターエントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IP ROUTE FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。

IP: ネットワークアドレスを指定する。バイト単位でワイルドカード（*）の指定が可能。たとえば、「192.168.*.*」は「192.168」で始まるすべてのアドレスにマッチする。「192.168.12*.*」のような指定は無効。

MASK: ネットマスクを指定。IPパラメーター同様、ワイルドカードを使用可能。

ACTION: 条件にマッチした経路情報に対するアクションを指定する。INCLUDEは経路情報をメッセージに含める（送信時）あるいはルーティングテーブルに追加する（受信時）。EXCLUDEは経路情報をメッセージに含めない（送信時）あるいはルーティングテーブルに追加しない（受信時）。

DIRECTION: 経路情報の送信時（SEND）にフィルターをかけるか、受信時（RECEIVE）にかけるか、あるいは、送信時受信時とも（BOTH）かを指定する。

INTERFACE: フィルターを適用するIPインターフェースを指定する。指定時は、該当インターフェースで送受信される経路情報に対してのみフィルターが適用される。

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス。本パラメーターを指定したときは、ネクストホップが一致する経路エントリーだけがフィルターの適用対象となる。

POLICY: フィルターの適用対象となる経路エントリーのサービスタイプ（TOS）値を指定する。無指定時はすべてのサービスタイプが対象。

PROTOCOL: フィルターの適用対象となるルーティングプロトコルを指定する。デフォルトはANY（すべて）。

関連コマンド

ADD IP ROUTE FILTER
DELETE IP ROUTE FILTER
SHOW IP ROUTE FILTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H