＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #153

# CUGサービスを利用した拠点間のPIM-DMによるIPマルチキャストルーティング（L2TP）

CUG（Closed Users Group）サービス（フレッツ・VPNワイド、フレッツ・グループアクセス（NTT東日本）、フレッツ・グループ（NTT西日本）など）を利用し、拠点間で、PIM-DMを使用したマルチキャストルーティングを行います。

PIM-DM（Protocol Independent Multicast - Dense Mode）は、Reverse Path Multicasting（RPM）を利用したマルチキャスト用経路制御プロトコルです。
CUG（Closed Users Group）サービスを利用し、拠点間で、PIM-DMを使用したマルチキャストルーティングを行います。
PIM-DMはマルチキャストサーバーが少なく、マルチキャストサーバーおよびマルチキャストリスナーが密集し移動が少ない(=マルチキャスト配送ツリーの変動が少ない)構成に適しています。各拠点にマルチキャストサーバーが存在し、マルチキャストリスナーが分散していたり移動が多い(=マルチキャスト配送ツリーの変動が多い)場合PIM-SMを使用してください。
本構成では、L2TPを使用しCUGサービス上でPIM-DMによる拠点間のマルチキャストルーティングの設定を行っていきます。PIM−SMにて流用するユニキャストのルートテーブルはRIPv1 (Routing Information Protocol version 1)を使用したダイナミックルーティングで作成します。
※ルーターAからマルチキャストラフィックが発生した場合、明示的に配送停止の要求を受けるまではルーターB、ルーターCへのマルチキャストトラフィックが転送されます。
CUGサービスのプライベートグループ（以下、グループ）管理者からは、次の情報を提供されているものとします。

表 1：グループ管理者から提供された情報
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
PPPユーザー名 | user@cugA | user@cugB | user@cugC
PPPパスワード | cugpasswdA | cugpasswdB | cugpasswdC
IPアドレス（端末型） | 172.16.0.1/32 | 172.16.0.2/32 | 172.16.0.3/32

表 2：L2TPの設定
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
L2TPコール名 | remote1(AB間)、remote2(AC間) | remote1(AB間) | remote2(AC間)
L2TP終端アドレス | 172.16.0.1/32 | 172.16.0.2/32 | 172.16.0.3/32
L2TPサーバーモード | LAC/LNS兼用（BOTH） | LAC/LNS兼用（BOTH） | LAC/LNS兼用（BOTH）
L2TPサーバーパスワード | l2tpA | l2tpB | l2tpC

表 3：マルチキャストネットワークの構成
| ルーターA | ルーターB | ルーターC
PIMで使用するPPP(ppp1x)上のアドレス | 172.16.1.1(ppp11)、172.16.2.1(ppp12) | 172.16.1.2(ppp11) | 172.16.2.2(PPP12)

ルーターAの設定

1. マルチキャストパケットをL2TPでカプセリングして送受信するために使用する L2TP を有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
2. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
3. 相手側からL2TPのコネクション確立要求が来たときに相手を認証するためのパスワードを設定します。

   `ADD L2TP PASSWORD=l2tpA ↓`
4. L2TPコールを定義します。これはISDNにおけるISDNコールに相当するもので、接続先のL2TPサーバーとの間に仮想回線を張るための情報を定義します。CALLには任意の名前を、REMOTEには相手側で定義されているL2TPコールの名前を指定します。 LAN間接続の場合、TYPEにはVIRTUALを指定します。IPは接続先のL2TPルーター、PRECEDENCEは優先する呼の方向です。また、相手側にL2TPパスワードが設定されている場合は、PASSWORDパラメーターで接続パスワードを指定します。ルーターB向けコールとルーターC向けコールの設定を行います。

   `ADD L2TP CALL=remote1 REMOTE=remote1 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.2 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpB ↓
   ADD L2TP CALL=remote2 REMOTE=remote2 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.3 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpC ↓
   `
5. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェースを作成します。
   「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、ISPから通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。ISPから指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「ANY」を設定します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
6. グループ管理者から通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA@cug PASSWORD=cugpasswdA LQR=OFF ECHO=ON ↓`
7. 各ルーター間でIGMPおよびPIMを有効にするインターフェースとしてL2TPコール上にPPPインターフェースを作成します。CREATE PPPコマンドでL2TPコールを物理インターフェースとして指定するときは、L2TPコール名の前に「TNL-」を付けます。ルーターB向け、およびルーターC向けのPPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=11 OVER=TNL-remote1 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓
   CREATE PPP=12 OVER=TNL-remote2 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓
   `
8. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
9. IPCPネゴシエーションでISPから取得したIPアドレスをPPPインターフェースで使用できるように設定します。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
10. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
11. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を設定します。これは、ISPとの接続が確立するまでIPアドレスが確定しないことを示します。また、PIMが使用するソースアドレスとしてL2TP上のPPPインターフェース(ppp11/ppp12)にIPアドレスを割り当てます。

    `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓
    ADD IP INT=ppp11 IP=172.16.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓
    ADD IP INT=ppp12 IP=172.16.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓
    `
12. L2TPトンネルを設定するためのルートを設定します。

    `ADD IP ROUTE=172.16.0.2 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓
    ADD IP ROUTE=172.16.0.3 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓
    `
13. PIMはユニキャストのルートテーブルを流用するのでRIPを有効にしダイナミックにルートテーブルを作成します。

    `ADD IP RIP INT=ppp11 ↓
    ADD IP RIP INT=ppp12 ↓
    `
14. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP ↓`
15. 各インターフェースでIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP INT=ppp11 ↓
    ENABLE IP IGMP INT=ppp12 ↓
    ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓
    `
16. PIMを有効にします。

    `ENABLE PIM ↓`
17. 各インターフェースでPIM-DMを有効にします。

    `ADD PIM INT=ppp11 MODE=DENSE ↓
    ADD PIM INT=ppp12 MODE=DENSE ↓
    ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓
    `
18. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターBの設定

（ルーターCの設定もIPアドレスやパスワード以外は同様です。）

1. マルチキャストパケットをL2TPでカプセリングして送受信するために使用する L2TP を有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
2. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
3. 相手側からL2TPのコネクション確立要求が来たときに相手を認証するためのパスワードを設定します。

   `ADD L2TP PASSWORD=l2tpB ↓`
4. L2TPコールを定義します。これはISDNにおけるISDNコールに相当するもので、接続先のL2TPサーバーとの間に仮想回線を張るための情報を定義します。CALLには任意の名前を、REMOTEには相手側で定義されているL2TPコールの名前を指定します。 LAN間接続の場合、TYPEにはVIRTUALを指定します。IPは接続先のL2TPルーター、PRECEDENCEは優先する呼の方向です。また、相手側にL2TPパスワードが設定されている場合は、PASSWORDパラメーターで接続パスワードを指定します。ルーターA向けコールの設定を行います。

   `ADD L2TP CALL=remote1 REMOTE=remote1 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=OUT PASSWORD=l2tpA ↓`
5. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェースを作成します。
   「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、ISPから通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。ISPから指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「ANY」を設定します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
6. グループ管理者から通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB@cug PASSWORD=cugpasswdB LQR=OFF ECHO=ON ↓`
7. 各ルーター間でIGMPおよびPIMを有効にするインターフェースとしてL2TPコール上にPPPインターフェースを作成します。CREATE PPPコマンドでL2TPコールを物理インターフェースとして指定するときは、L2TPコール名の前に「TNL-」を付けます。ルーターA向けのPPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=11 OVER=TNL-remote1 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓`
8. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
9. IPCPネゴシエーションでISPから取得したIPアドレスをPPPインターフェースで使用できるように設定します。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
10. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
11. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を設定します。これは、ISPとの接続が確立するまでIPアドレスが確定しないことを示します。PIMが使用するソースアドレスとしてL2TP上のPPPインターフェース(ppp11)にIPアドレスを割り当てます。

    `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓
    ADD IP INT=ppp11 IP=172.16.1.2 MASK=255.255.255.0 ↓
    `
12. L2TPトンネルを設定するためのルートを設定します。

    `ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
13. PIMはユニキャストのルートテーブルを流用するのでRIPを有効にしダイナミックにルートテーブルを作成します。

    `ADD IP RIP INT=ppp11 ↓`
14. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP ↓`
15. 各インターフェースでIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP INT=ppp11 ↓
    ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓
    `
16. PIMを有効にします。

    `ENABLE PIM ↓`
17. 各インターフェースでPIM-DMを有効にします。

    `ADD PIM INT=ppp11 MODE=DENSE ↓
    ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓
    `
18. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

ルーターCの設定

1. マルチキャストパケットをL2TPでカプセリングして送受信するために使用する L2TP を有効にします。

   `ENABLE L2TP ↓`
2. L2TPサーバーをLNS/LACの兼用モードで起動します。

   `ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓`
3. 相手側からL2TPのコネクション確立要求が来たときに相手を認証するためのパスワードを設定します。

   `ADD L2TP PASSWORD=l2tpC ↓`
4. L2TPコールを定義します。これはISDNにおけるISDNコールに相当するもので、接続先のL2TPサーバーとの間に仮想回線を張るための情報を定義します。CALLには任意の名前を、REMOTEには相手側で定義されているL2TPコールの名前を指定します。 LAN間接続の場合、TYPEにはVIRTUALを指定します。IPは接続先のL2TPルーター、PRECEDENCEは優先する呼の方向です。また、相手側にL2TPパスワードが設定されている場合は、PASSWORDパラメーターで接続パスワードを指定します。ルーターA向けコールの設定を行います。

   `ADD L2TP CALL=remote2 REMOTE=remote2 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=OUT PASSWORD=l2tpA ↓`
5. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェースを作成します。
   「OVER=eth0-XXXX」の「XXXX」の部分には、ISPから通知されたPPPoEの「サービス名」を記述します。ISPから指定がない場合は、どのサービス名タグでも受け入れられるよう、「ANY」を設定します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
6. グループ管理者から通知されたPPPユーザー名とパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userC@cug PASSWORD=cugpasswdC LQR=OFF ECHO=ON ↓`
7. 各ルーター間でIGMPおよびPIMを有効にするインターフェースとしてL2TPコール上にPPPインターフェースを作成します。CREATE PPPコマンドでL2TPコールを物理インターフェースとして指定するときは、L2TPコール名の前に「TNL-」を付けます。ルーターA向けのPPPインターフェースを作成します。

   `CREATE PPP=12 OVER=TNL-remote2 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓`
8. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
9. IPCPネゴシエーションでISPから取得したIPアドレスをPPPインターフェースで使用できるように設定します。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
10. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

    `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
11. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレス「0.0.0.0」を設定します。これは、ISPとの接続が確立するまでIPアドレスが確定しないことを示します。PIMが使用するソースアドレスとしてL2TP上のPPPインターフェース(ppp12)にIPアドレスを割り当てます。

    `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓
    ADD IP INT=ppp12 IP=172.16.1.3 MASK=255.255.255.0 ↓
    `
12. L2TPトンネルを設定するためのルートを設定します。

    `ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
13. PIMはユニキャストのルートテーブルを流用するのでRIPを有効にしダイナミックにルートテーブルを作成します。

    `ADD IP RIP INT=ppp12 ↓`
14. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP ↓`
15. 各インターフェースでIGMPを有効にします。

    `ENABLE IP IGMP INT=ppp12 ↓
    ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓
    `
16. PIMを有効にします。

    `ENABLE PIM ↓`
17. 各インターフェースでPIM-DMを有効にします。

    `ADD PIM INT=ppp12 MODE=DENSE ↓
    ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓
    `
18. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ ADD L2TP PASSWORD=l2tpA ↓ ADD L2TP CALL=remote1 REMOTE=remote1 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.2 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpB ↓ ADD L2TP CALL=remote2 REMOTE=remote2 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.3 PRECEDENCE=IN PASSWORD=l2tpC ↓ CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA@cug PASSWORD=cugpasswdA LQR=OFF ECHO=ON ↓ CREATE PPP=11 OVER=TNL-remote1 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓ CREATE PPP=12 OVER=TNL-remote2 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP INT=ppp11 IP=172.16.1.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp12 IP=172.16.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=172.16.0.2 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=172.16.0.3 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ADD IP RIP INT=ppp11 ↓ ADD IP RIP INT=ppp12 ↓ ENABLE IP IGMP ↓ ENABLE IP IGMP INT=ppp11 ↓ ENABLE IP IGMP INT=ppp12 ↓ ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓ ENABLE PIM ↓ ADD PIM INT=ppp11 MODE=DENSE ↓ ADD PIM INT=ppp12 MODE=DENSE ↓ ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ ADD L2TP PASSWORD=l2tpB ↓ ADD L2TP CALL=remote1 REMOTE=remote1 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=OUT PASSWORD=l2tpA ↓ CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB@cug PASSWORD=cugpasswdB LQR=OFF ECHO=ON ↓ CREATE PPP=11 OVER=TNL-remote1 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP INT=ppp11 IP=172.16.1.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ADD IP RIP INT=ppp11 ↓ ENABLE IP IGMP ↓ ENABLE IP IGMP INT=ppp11 ↓ ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓ ENABLE PIM ↓ ADD PIM INT=ppp11 MODE=DENSE ↓ ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓`

ルーターCのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE L2TP ↓ ENABLE L2TP SERVER=BOTH ↓ ADD L2TP PASSWORD=l2tpC ↓ ADD L2TP CALL=remote2 REMOTE=remote2 TYPE=VIRTUAL IP=172.16.0.1 PRECEDENCE=OUT PASSWORD=l2tpA ↓ CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userC@cug PASSWORD=cugpasswdC LQR=OFF ECHO=ON ↓ CREATE PPP=12 OVER=TNL-remote2 IDLE=ON BAP=OFF LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.30.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP INT=ppp12 IP=172.16.1.3 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=172.16.0.1 MASK=255.255.255.255 INTERFACE=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ADD IP RIP INT=ppp12 ↓ ENABLE IP IGMP ↓ ENABLE IP IGMP INT=ppp12 ↓ ENABLE IP IGMP INT=vlan1 ↓ ENABLE PIM ↓ ADD PIM INT=ppp12 MODE=DENSE ↓ ADD PIM INT=vlan1 MODE=DENSE ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #153

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）