[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP COUNTER

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`SHOW PPP[=ppp-interface] COUNTER[={INTERFACE|LCP|MULTILINK|NCP|PPPOE}]`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

PPPに関する統計カウンターを表示する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

COUNTER: カウンターの種類を指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp counter

    ppp0               3113334 seconds     Last change at:          1 seconds
    Interface Counters
      ifInOctets             299089950     ifOutOctets              121467405
      ifInUcastPkts                  0     ifOutUcastPkts                   0
      ifInNUcastPkts            697826     ifOutNUcastPkts             577829
      ifInDiscards                   0     ifOutDiscards                    0
      ifInErrors                     0     ifOutErrors                      0
      ifInUnknownProtos              0     ifOutQLen                        0

    IPCP
      inOctets               294615031     outOctets                117592479
      inUserPkts                697826     outUserPkts                 577829
      inConfigureRequest             1     outConfigureRequest              3
      inConfigureAcknowledge         1     outConfigureAcknowledge          1
      inConfigureNAK                 2     outConfigureNAK                  0
      inConfigureReject              0     outConfigureReject               0
      inTerminateRequest             0     outTerminateRequest              0
      inTerminateAcknowledge         0     outTerminateAcknowledge          0
      inCodeReject                   0     outCodeReject                    0

    CHAP   OVER: eth1-pppoe
      inChallenge                    1     outChallenge                     0
      inResponse                     0     outResponse                      1
      inSuccess                      1     outSuccess                       0
      inFailure                      0     outFailure                       0

    LCP    OVER: eth1-pppoe
      inOctets               295341395     outOctets                119045155
      inUserPkts                697826     outUserPkts                 577829
      inConfigureRequest             1     outConfigureRequest              1
      inConfigureAcknowledge         1     outConfigureAcknowledge          1
      inConfigureNAK                 0     outConfigureNAK                  0
      inConfigureReject              0     outConfigureReject               0
      inTerminateRequest             0     outTerminateRequest              0
      inTerminateAcknowledge         0     outTerminateAcknowledge          0
      inCodeReject                   0     outCodeReject                    0
      inProtocolReject               0     outProtocolReject                0
      inEchoRequest              51877     outEchoRequest                   0
      inEchoReply                    0     outEchoReply                 51877
      inDiscardRequest               0     outDiscardRequest                0
      echoFailures                   0     badEchoReplies                   0

    ppp0 PPPoE Counters
      PADIs Rx               0     PADIs Tx                2
      PADOs Rx               1     PADOs Tx                0
      PADRs Rx               0     PADRs Tx                1
      PADSs Rx               1     PADSs Tx                0
      PADTs Rx               0     PADTs Tx                0

表 1：INTERFACEカウンター
pppn | PPPインターフェース名
seconds | インターフェース起動後またはリセット後の経過秒数
Last change at | インターフェースが現在の状態になってからの経過秒数
ifInOctets | 受信オクテット数。フラグシーケンス（1オクテット）、アドレス部（1オクテット）、制御部（1オクテット）、プロトコルフィールド（2オクテット。マルチリンク時は6オクテット）、ユーザーデータまたはコントロールプロトコルパケット、フレームチェックシーケンス（FCS、2オクテット）を含む
ifInUcastPkts | 上位層に配信されたサブネットユニキャストパケット受信数
ifInNUcastPkts | 上位層に配信された非ユニキャストパケット受信数
ifInDiscards | 受信パケットのうち、エラーがないにもかかわらず、バッファー容量不足などの理由で破棄されたものの数
ifInErrors | 受信パケットのうち、エラーのため上位層に配送されずに破棄されたものの数
ifInUnknownProtos | 受信パケットのうち、上位プロトコル不明または未サポートのため破棄されたものの数
ifOutOctets | 送信オクテット数。フラグ、アドレス部、制御部、プロトコルフィールド、ユーザーデータまたはコントロールプロトコルパケット、FCSを含む
ifOutUcastPkts | 上位層からサブネットユニキャストアドレス宛に送信を要求されたパケットの数。送信前に破棄されたものを含む
ifOutNUcastPkts | 上位層から非ユニキャストアドレス宛に送信を要求されたパケットの数。送信前に破棄されたものを含む
ifOutDiscards | 送信対象パケットのうち、エラーがないにもかかわらず、バッファー容量不足などの理由で送信されずに破棄されたものの数
ifOutErrors | 送信対象パケットのうち、エラーのため送信されずに破棄されたものの数
ifOutQLen | 送信パケットキュー長

表 2：LCPカウンター
ECP | ECP（encryption control protocol）に関する情報が表示される
inOctets | ECPによる受信オクテット数。PPP暗号ヘッダー（2オクテット）、暗号化されたデータ、ECPパケットが含まれる。マルチリンクの場合は、1フレームあたりマルチリンクヘッダー6オクテットが追加される
inUserPkts | 受信ECPパケット数
inConfigureRequest | ECP Configure-Requestパケット受信数
inConfigureAcknowledge | ECP Configure-Ackパケット受信数
inConfigureNAK | ECP Configure-Nakパケット受信数
inConfigureReject | ECP Configure-Rejectパケット受信数
inTerminateRequest | ECP Terminate-Requestパケット受信数
inTerminateAcknowledge | ECP Terminate-Ackパケット受信数
inCodeReject | ECP Code-Rejectパケット受信数
inResetRequests | ECP Reset-Requestパケット受信数
inResetACKs | ECP Reset-Ackパケット受信数
decodeSuccesses | デコードに成功した暗号化パケットの数
decodeFailures | デコードできなかった暗号化パケットの数
decodeDiscards | デコード対象パケットのうち、破棄されたものの数
getSessKeySuccesses | STARモジュールからセッションキーの取得に成功した回数
getMktSuccesses | STARモジュールからマスターキーテーブルの取得に成功した回数
starEventsNotAttached | アタッチされていないときにSTARモジュールからイベントを受け取った回数
abortedNegotiations | ECPのネゴシエーションが中止された回数
outOctets | ECPによる送信オクテット数。PPP暗号ヘッダー（2オクテット）、暗号化されたデータ、ECPパケットが含まれる。マルチリンクの場合は、1フレームあたりマルチリンクヘッダー6オクテットが追加される
outUserPkts | 送信ECPパケット数
outConfigureRequest | ECP Configure-Requestパケット送信数
outConfigureAcknowledge | ECP Configure-Ackパケット送信数
outConfigureNAK | ECP Configure-Nakパケット送信数
outConfigureReject | ECP Configure-Rejectパケット送信数
outTerminateRequest | ECP Terminate-Requestパケット送信数
outTerminateAcknowledge | ECP Terminate-Ackパケット送信数
outCodeReject | ECP Code-Rejectパケット送信数
outResetRequests | ECP Reset-Requestパケット送信数
outResetACKs | ECP Reset-Ackパケット送信数
encodeSuccesses | エンコードに成功したパケットの数
encodeFailures | 正しくエンコードできなかったパケットの数
encodeDiscards | エンコード対象パケットのうち、破棄されたものの数
getSessKeyFailures | STARモジュールからセッションキーの取得に失敗した回数
getMktFailures | STARモジュールからマスターキーテーブルの取得に失敗した回数
starEventsWithLcpDown | LCPがOPENED状態でないときにSTARモジュールからイベントを受け取った回数
CCP/ILCCP OVER interface | CCP（Compression Control Protocol）に関する情報が表示される
inOctets | CCPによる受信オクテット数。PPP圧縮ヘッダー（2オクテット）、圧縮されたデータ、CCPパケットが含まれる。マルチリンクの場合は、1フレームあたりマルチリンクヘッダー6オクテットが追加される
inUserPkts | 受信CCPパケット数
inConfigureRequest | CCP Configure-Requestパケット受信数
inConfigureAcknowledge | CCP Configure-Ackパケット受信数
inConfigureNAK | CCP Configure-Nakパケット受信数
inConfigureReject | CCP Configure-Rejectパケット受信数
inTerminateRequest | CCP Terminate-Requestパケット受信数
inTerminateAcknowledge | CCP Terminate-Ackパケット受信数
inCodeReject | CCP Code-Rejectパケット受信数
decodeSuccesses | デコードに成功した圧縮パケットの数
decodeFailures | デコードできなかった圧縮パケットの数
decodeDiscards | 圧縮対象パケットのうち、破棄されたものの数
inResetRequests | CCP Reset-Requestパケット受信数
inResetACKs | CCP Reset-Ackパケット受信数
encoEventWithLcpDown | LCPがOPENED状態でないときにENCOモジュールからイベントを受け取った回数
outOctets | CCPによる送信オクテット数。PPP圧縮ヘッダー（2オクテット）、圧縮されたデータ、CCPパケットが含まれる。マルチリンクの場合は、1フレームあたりマルチリンクヘッダー6オクテットが追加される
outUserPkts | 送信CCPパケット数
outConfigureRequest | CCP Configure-Requestパケット送信数
outConfigureAcknowledge | CCP Configure-Ackパケット送信数
outConfigureNAK | CCP Configure-Nakパケット送信数
outConfigureReject | CCP Configure-Rejectパケット送信数
outTerminateRequest | CCP Terminate-Requestパケット送信数
outTerminateAcknowledge | CCP Terminate-Ackパケット送信数
outCodeReject | CCP Code-Rejectパケット送信数
encodeSuccesses | エンコードに成功したパケットの数
encodeFailures | 正しくエンコードできなかったパケットの数
encodeDiscards | エンコード対象パケットのうち、破棄されたものの数
outResetRequests | CCP Reset-Requestパケット送信数
outResetACKs | CCP Reset-Ackパケット送信数
LQM OVER interface | LQR（Link Quality Report）に関する情報が表示される
lqrFailures | LQRパケットのタイムアウトが発生した回数
loopbacksDetected | リンクがループバックモードに入った回数
inLQRs | 受信LQRパケット数
inPktLost | 内向きの喪失LQRパケット数
inOctetLost | 内向きの喪失LQRオクテット数
outLQRs | 送信LQRパケット数
outPktLost | 外向きの喪失LQRパケット数
outOctetLost | 外向きの喪失LQRオクテット数
outLQRsLost | 外向きの喪失LQRパケット数
outLQRsTransit | 送信中LQRパケット数
PAP OVER interface | PAP（Password Authentication Protocol）に関する情報が表示される
inRequest | PAP Authenticate-Requestパケット受信数
inAck | PAP Authenticate-Ackパケット受信数
inNak | PAP Authenticate-Nakパケット受信数
outRequest | PAP Authenticate-Requestパケット送信数
outAck | PAP Authenticate-Ackパケット送信数
outNak | PAP Authenticate-Nakパケット送信数
CHAP OVER interface | CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol）に関する情報が表示される
inChallenge | CHAP Challengeパケット受信数
inResponse | CHAP Responseパケット受信数
inSuccess | CHAP Successパケット受信数
inFailure | CHAP Failureパケット受信数
outChallenge | CHAP Challengeパケット送信数
outResponse | CHAP Responseパケット送信数
outSuccess | CHAP Successパケット送信数
outFailure | CHAP Failureパケット送信数
LCP OVER interface | LCP（Link Control Protocol）に関する情報が表示される
inOctets | LCPによる受信オクテット数。コントロールプロトコル（LCP、LQR、PAP、CHAPなど）パケットのオクテット数に、データパケットのオクテット数を加えたもの
inUserPkts | 受信LCPパケット数
inConfigureRequest | LCP Configure-Requestパケット受信数
inConfigureAcknowledge | LCP Configure-Ackパケット受信数
inConfigureNAK | LCP Configure-Nakパケット受信数
inConfigureReject | LCP Configure-Rejectパケット受信数
inTerminateRequest | LCP Terminate-Requestパケット受信数
inTerminateAcknowledge | LCP Terminate-Ackパケット受信数
inCodeReject | LCP Code-Rejectパケット受信数
inProtocolReject | LCP Protocol-Rejectパケット受信数
inEchoRequest | LCP Echo-Requestパケット受信数
inEchoReply | LCP Echo-Replyパケット受信数
inDiscardRequest | LCP Discard-Requestパケット受信数
echoFailures | LCP Echoタイムアウト回数
outOctets | LCPによる送信オクテット数。コントロールプロトコル（LCP、LQR、PAP、CHAPなど）パケットのオクテット数に、データパケットのオクテット数を加えたもの
outUserPkts | 送信LCPパケット数
outConfigureRequest | LCP Configure-Requestパケット送信数
outConfigureAcknowledge | LCP Configure-Ackパケット送信数
outConfigureNAK | LCP Configure-Nakパケット送信数
outConfigureReject | LCP Configure-Rejectパケット送信数
outTerminateRequest | LCP Terminate-Requestパケット送信数
outTerminateAcknowledge | LCP Terminate-Ackパケット送信数
outCodeReject | LCP Code-Rejectパケット送信数
outProtocolReject | LCP Protocol-Rejectパケット送信数
outEchoRequest | LCP Echo-Request送信数
outEchoReply | LCP Echo-Reply送信数
outDiscardRequest | LCP Discard-Request送信数
badEchoReplies | 受信したLCP Echo-Replyパケットのうち、Echo-RequestとIDが異なっていたものの数
MULTILINKカウンター | マルチリンクPPPに関する情報が表示される
inWholeFragments | 受信マルチリンクフラグメントのうち、パケット全体が格納されていたものの数
inStartFragments | 受信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの先頭部分が格納されていたものの数
inMiddleFragments | 受信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの先頭・末尾以外の部分が格納されていたものの数
inEndFragments | 受信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの末尾部分が格納されていたものの数
inNullFragments | 受信したNULLフラグメントの数
outWholeFragments | 送信マルチリンクフラグメントのうち、パケット全体が格納されていたものの数
outStartFragments | 送信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの先頭部分が格納されていたものの数
outMiddleFragments | 送信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの先頭・末尾以外の部分が格納されていたものの数
outEndFragments | 送信マルチリンクフラグメントのうち、パケットの末尾部分が格納されていたものの数
outNullFragments | 送信したNULLフラグメントの数
NCPカウンター | 各種のNCP（Network Control Protocol）に関する情報が表示される
inOctets | NCPによる受信オクテット数。PPPプロトコルフィールド（2オクテット）、ユーザーデータ、コントロールプロトコル（IPCP、ATCPなど）パケットのオクテット数を加えたもの
inUserPkts | 受信NCPパケット数
inConfigureRequest | NCP Configure-Requestパケット受信数
inConfigureAcknowledge | NCP Configure-Ackパケット受信数
inConfigureNAK | NCP Configure-Nakパケット受信数
inConfigureReject | NCP Configure-Rejectパケット受信数
inTerminateRequest | NCP Terminate-Requestパケット受信数
inTerminateAcknowledge | NCP Terminate-Ackパケット受信数
inCodeReject | NCP Code-Rejectパケット受信数
outOctets | NCPによる送信オクテット数。PPPプロトコルフィールド（2オクテット）、ユーザーデータ、コントロールプロトコル（IPCP、ATCPなど）パケットのオクテット数を加えたもの
outUserPkts | 送信NCPパケット数
outConfigureRequest | NCP Configure-Requestパケット送信数
outConfigureAcknowledge | NCP Configure-Ackパケット送信数
outConfigureNAK | NCP Configure-Nakパケット送信数
outConfigureReject | NCP Configure-Rejectパケット送信数
outTerminateRequest | NCP Terminate-Requestパケット送信数
outTerminateAcknowledge | NCP Terminate-Ackパケット送信数
outCodeReject | NCP Code-Rejectパケット送信数

表 3：BAP/BACPカウンター
BAP | BAP（Bandwidth Allocation Protocol）に関する情報が表示される
inCallReq | BAPによるCall-Requestパケット受信数
inCallResp | BAPによるCall-Responseパケット受信数
inCallbackReq | BAP Callback-Request受信数
inCallbackResp | BAP Callback-Responseパケット受信数
inLinkDropQueryReq | BAP Link-Drop-Query-Requestパケット受信数
inLinkDropQueryResp | BAP Link-Drop-Query-Responseパケット受信数
inCallStatusInd | BAP Call-Status-Indicationパケット受信数
inCallStatusResp | BAP Call-Status-Responseパケット受信数
inErrors | BAP Call-Status-Indicationパケット受信数
inDiscards | BAPが受信したパケットのうち、破棄されたものの数
outCallReq | BAPによるCall-Requestパケット送信数
outCallResp | BAPによるCall-Responseパケット送信数
outCallbackReq | BAP Callback-Request送信数
outCallbackResp | BAP Callback-Responseパケット送信数
outLinkDropQueryReq | BAP Link-Drop-Query-Requestパケット送信数
outLinkDropQueryResp | BAP Link-Drop-Query-Responseパケット送信数
outCallStatusInd | BAP Call-Status-Indicationパケット送信数
outCallStatusResp | BAP Call-Status-Responseパケット送信数
outErrors | BAP Call-Status-Indicationパケット送信数
outDiscards | BAPが送信する予定だったパケットのうち、破棄されたものの数
BACP | BACP（Bandwidth Allocation Control Protocol）に関する情報が表示される
inOctets | BACPによる受信オクテット数
inConfigureRequest | BACP Configure-Requestパケット受信数
inConfigureAcknowledge | BACP Configure-Ackパケット受信数
inConfigureNAK | BACP Configure-Nakパケット受信数
inConfigureReject | BACP Configure-Rejectパケット受信数
inTerminateRequest | BACP Terminate-Requestパケット受信数
inTerminateAcknowledge | BACP Terminate-Ackパケット受信数
inCodeReject | BACP Code-Rejectパケット受信数
outOctets | BACPによる送信オクテット数
outConfigureRequest | BACP Configure-Requestパケット送信数
outConfigureAcknowledge | BACP Configure-Ackパケット送信数
outConfigureNAK | BACP Configure-Nakパケット送信数
outConfigureReject | BACP Configure-Rejectパケット送信数
outTerminateRequest | BACP Terminate-Requestパケット送信数
outTerminateAcknowledge | BACP Terminate-Ackパケット送信数
outCodeReject | BACP Code-Rejectパケット送信数

表 4：PPPOEカウンター: PPPoEの情報が表示される。
PADIs Rx | PADIパケット受信数
PADIs Tx | PADIパケット送信数
PADOs Rx | PADOパケット受信数
PADOs Tx | PADOパケット送信数
PADRs Rx | PADRパケット受信数
PADRs Tx | PADRパケット送信数
PADSs Rx | PADSパケット受信数
PADSs Tx | PADSパケット送信数
PADT Rx | PADTパケット受信数
PADT Tx | PADTパケット送信数

関連コマンド

SHOW PPP
SHOW PPP CONFIG
SHOW PPP IDLETIMER
SHOW PPP MULTILINK

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H