[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESTART

カテゴリー：運用・管理 / システム

`RESTART {REBOOT|ROUTER} [CONFIG={filename|NONE}]`

filename: ファイル名（拡張子は.scpか.cfg）

システムを再起動する。

パラメーター

REBOOT: コールドスタート（ハードウェアリセット）を実行する。この場合CONFIGパラメーターは指定できない。

ROUTER: ウォームスタート（ソフトウェアリセット）を実行する。CONFIGパラメーターで再起動後に読み込む設定ファイルを指定できる。

CONFIG: 再起動時に読み込む設定スクリプトファイル。ウォームスタート時（ROUTERオプション指定時）のみ指定可能。NONEを指定した場合は設定ファイルを読み込まずに起動する（空の設定で立ち上がる）。本オプションを指定しなかった場合は、SET CONFIGコマンドで設定した起動時設定ファイルが読み込まれる。

例

``■ ウォームスタートする。
`RESTART ROUTER
` ■ 1度だけ空の設定で再起動する。
`RESTART ROUTER CONFIG=NONE
` ■ 1度だけTEMP.CFGの設定で再起動する。
`RESTART ROUTER CONFIG=TEMP.CFG
` ■ ルーターをハードウェアリセットする。
`RESTART REBOOT`

関連コマンド

SHOW CONFIG
SHOW EXCEPTION
SHOW STARTUP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H