[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE DHCP

カテゴリー：DHCPサーバー / 一般コマンド

`ENABLE DHCP [BOOTP]`

DHCP/BOOTPサーバー機能を有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

BOOTP: BOOTPサーバーオプションを有効化するときに指定する。本製品をBOOTPサーバーとして機能させるためには、「ENABLE DHCP」を実行してDHCP/BOOTPサーバー機能全体を有効にし、さらに「ENABLE DHCP BOOTP」を実行してBOOTPオプションを有効化する必要がある。

備考・注意事項

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能（ENABLE BOOTP RELAYコマンド）とは併用できない。

関連コマンド

DISABLE DHCP
SHOW DHCP

参考

RFC1541, Dynamic Host Configuration Protocol
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H