[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCP6 RANGE

カテゴリー：DHCPv6サーバー / DHCPv6レンジ（提供アドレス）

`SHOW DHCP6 RANGE[=range]`

range: DHCPv6レンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）

DHCPv6レンジの情報を表示する。

パラメーター

RANGE: DHCPv6レンジ名

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpv6 range

    DHCP6 Ranges
    ------------------------------------------------------
    Name: remote
       Prefix Block             : 4ffe:1:2:3::/64
       Range Type               : normal
       Policy                   : rempol
       Address(es) in use       : 2
       ---------------------------------------------------
       4ffe:1:2:3::1/128          in use
       4ffe:1:2:3::2/128          in use
    ------------------------------------------------------
    Name: delegated
       Prefix Block             : 4ffe:1:2:3::/64 -->
                                  4ffe:1:2:200::/64
       Range Type               : normal
       Policy                   : base
       Address(es) in use       : 0
    ------------------------------------------------------
    Name: delegate2
       Prefix Block             : 4ffe:1:3::/56 -->
                                  4ffe:1:30::/56
       Range Type               : delegation
       Policy                   : delepol
       Address(es) in use       : 0

表 1
Name | DHCPv6レンジ名
Prefix Block | レンジに定義されているIPv6アドレスまたはプレフィックスの範囲
Range Type | レンジの種類。temporary（一時）、normal（通常）、delegation（Prefix Delegation）のいずれか
Policy | レンジに関連付けられているポリシー名
Address(es) in use | 使用中のIPv6アドレスまたはプレフィックスの一覧。ない場合は0が表示される

関連コマンド

SHOW DHCP6
SHOW DHCP6 CLIENT
SHOW DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 SERVER

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H