[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ETH COUNTERS

カテゴリー：インターフェース / Ethernetインターフェース

`SHOW ETH[=eth-interface] COUNTERS[={COLLISION|DIAGNOSTIC|DOT3STAT|INTERFACE}]`

eth-interface: Ethernetインターフェース番号

Ethernetインターフェースの統計カウンターを表示する。
各カウンター値はMIBカウンターを元にしたもの。

パラメーター

ETH: Ethernetインターフェース番号。省略時はすべてのインターフェースが対象となる。

COUNTERS: カウンターのカテゴリー。COLLISION（dot3 MIBのコリジョンカウンター）、DIAGNOSTIC（ハードウェア診断カウンター）、DOT3STAT（dot3 MIBの統計カウンター）、INTERFACE（MIB-IIのインターフェースカウンター）がある。省略時はすべてのカテゴリーが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show eth counters

    ETH instance 0:        107 seconds    Last change at:          0 seconds

    Interface MIB Counters

      Receive:                               Transmit:
    ifInOctets                       0     ifOutOctets                      0
    ifInUcastPkts                    0     ifOutUcastPkts                   0
    ifInNUcastPkts                   0     ifOutNUcastPkts                  0
    ifExtnsMulticastsRxOKs           0     ifExtnsMulticastsTxOKs           0
    ifExtnsBroadcastsRxOKs           0     ifExtnsBroadcastsTxOKs           0
    ifInDiscards                     0     ifOutDiscards                    0
    ifInErrors                       0     ifOutErrors                      0
    ifInUnknownProtos                0     ifOutQLen                        0
    rxQueueLength                    0

    dot3 Statistics MIB Counters

      Receive:                               Transmit:
    InternalMacRxErrors              0     InternalMacTxErrors              0
    FrameTooLongs                    0     DeferredTransmissions            0
    AlignmentErrors                  0     SingleCollisionFrames            0
    FCSErrors                        0     MultipleCollisionFrames          0
    Missed                           0     LateCollisions                   0
    UnwantedBroad                    0     ExcessiveCollisions              0
    UnwantedMulticasts               0     CarrierSenseErrors               0
    RxQueueLength                    0     ExcessiveDeferrals               0

    dot3 MIB Collision Statistics Counters

      Collision frequencies:

      1:          0      5:          0      9:           0     13:          0
      2:          0      6:          0      10:          0     14:          0
      3:          0      7:          0      11:          0     15:          0
      4:          0      8:          0      12:          0     16:          0

    Device Independent Diagnostic Counters

    EthProtoCacheHit                 0     EthProtoCacheMiss                0
    DSAPProtoCacheHit                0     DSAPProtoCacheMiss               0
    SNAPProtoCacheHit                0     SNAPProtoCacheMiss               0
    RxFIFOOverrun                    0     TxFIFOUnderrun                   0
    RxTooFewBuffers                  0     TxTooManyFragments               0
    BusError                         0     TxDescriptorAreaFull             0
    Reset                            0     TxFrameTooLong                   0
    LoadCAMFailure                   0     TxLostInterrupt                  0

    Device Dependent Diagnostic Counters (M85XX hardware)

    LinkChanges                      1     ReceiveCollisions                0
    AutoNegCompletes                 0     ParallelDetFaults                0
    MIIPhyDetectTransitions          0     MIIManagementReadErrors          0

    ETH instance 1:        107 seconds    Last change at:          0 seconds

    Interface MIB Counters

      Receive:                               Transmit:
    ifInOctets                       0     ifOutOctets                      0
    ifInUcastPkts                    0     ifOutUcastPkts                   0
    ifInNUcastPkts                   0     ifOutNUcastPkts                  0
    ifExtnsMulticastsRxOKs           0     ifExtnsMulticastsTxOKs           0
    ifExtnsBroadcastsRxOKs           0     ifExtnsBroadcastsTxOKs           0
    ifInDiscards                     0     ifOutDiscards                    0
    ifInErrors                       0     ifOutErrors                      0

表 1：COLLISIONカウンター
Collision frequencies | Ethernetコントローラーによる再送回数ごとのフレーム数統計。最大再送回数は16回なので、「16:」の項目がカウントされている場合、該当パケットは正常に送信されなかった可能性がある。
1 | 1回再送されたフレーム数
2 | 2回再送されたフレーム数
3 | 3回再送されたフレーム数
4 | 4回再送されたフレーム数
5 | 5回再送されたフレーム数
6 | 6回再送されたフレーム数
7 | 7回再送されたフレーム数
8 | 8回再送されたフレーム数
9 | 9回再送されたフレーム数
10 | 10回再送されたフレーム数
11 | 11回再送されたフレーム数
12 | 12回再送されたフレーム数
13 | 13回再送されたフレーム数
14 | 14回再送されたフレーム数
15 | 15回再送されたフレーム数
16 | 16回再送されたフレーム数

表 2：DIAGNOSTICカウンター
EthProtoCacheHit | Ethernetプロトコルフィールドの値がプロトコルキャッシュにヒットした回数
DSAPProtoCacheHit | LLC DSAPフィールドの値がプロトコルキャッシュにヒットした回数
SNAPProtoCacheHit | SNAPフィールドの値がプロトコルキャッシュにヒットした回数
RxFIFOOverrun | FIFOオーバーランによるパケット受信失敗回数
RxTooFewBuffers | 受信バッファー不足回数
BusError | バスエラーによるDMA転送中止回数
Reset | 重大なエラーによりETHRecoverルーチンが呼ばれた回数
LoadCAMFailure | CAMのロードに失敗した回数
EthProtoCacheMiss | Ethernetプロトコルフィールドのキャッシュミス回数
DSAPProtoCacheMiss | LLC DSAPフィールドのキャッシュミス回数
SNAPProtoCacheMiss | SNAPフィールドのキャッシュミス回数
TxFIFOUnderrun | FIFOアンダーランによるパケット送信失敗回数
TxTooManyFragments | フラグメント過剰によるパケット送信失敗回数
TxDescriptorAreaFull | 送信キューに未送信のフレームが大量に入っているため、Transmit Descriptor Areaの容量が不足した回数
TxFrameTooLong | フレーム長がEthernetの規定をオーバーしたために送信できなかった回数
TxLostInterrupt | パケット送信前にlost transmit interrupt timerがタイムアウトした回数
LinkChanges | リンクステータス（Up/Down/Unknown）が変化した回数
AutoNegCompletes | オートネゴシエーションを完了した回数
MIIPhyDetectTransitions | コントローラーがトランシーバー存在情報の変化を検出した回数
ReceiveCollisions | データ受信中にネットワーク上でレイトコリジョンを検出した回数
ParallelDetFaults | オートネゴシエーション時にParallel Detection Faultを検出・報告した回数
MIIManagementReadErrors | コントローラー・トランシーバー間で通信エラーが検出された回数

表 3：dot3Statカウンター
InternalMacRxErrors | 内部エラーによるフレーム受信失敗回数
FrameTooLongs | オーバーサイズフレーム受信数
AlignmentErrors | アライメントエラー（ビットサイズが8の整数倍でない）とFCSエラーがあるエラーフレーム受信数
FCSErrors | FCSエラーフレーム受信数（アライメントエラーなし）
Missed | バッファー容量不足、FIFOオーバーラン、受信側ディセーブルにより受信できなかったフレーム数
UnwantedBroad | 受信ブロードキャストフレームのうち、上位プロトコルが未サポートだったものの数
UnwantedMulticasts | 受信マルチキャストフレームのうち、上位プロトコルが未サポートだったものの数
RxQueueLength | 受信パケットキューの長さ
InternalMacTxErrors | 内部エラーにより送信できなかったフレームの数
DeferredTransmissions | メディア使用中のため送信が遅延したフレームの数
SingleCollisionFrames | コリジョン1回発生後に送信されたフレーム数
MultipleCollisionFrames | 複数回のコリジョン発生後に送信されたフレーム数
LateCollisions | 512ビット以上送信してからコリジョンを検出した回数
ExcessiveCollisions | 大量のコリジョンが発生したため送信されなかったフレームの数
CarrierSenseErrors | 送信時のキャリアセンス喪失エラー
ExcessiveDeferrals | 遅延多発により送信できなかったフレームの数

表 4：Interfaceカウンター
Last change at | インターフェースが現在の状態になった時刻（状態変化時のsysUpTimeで表す）
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | ユニキャストパケット受信数
ifInNUcastPkts | マルチキャストパケット（ブロードキャストを含む）受信数
ifExtnsMulticastsRxOKs | マルチキャストフレーム（ブロードキャストを除く）受信数
ifExtnsBroadcastsRxOKs | ブロードキャストフレーム（マルチキャストを除く）受信数
ifInDiscards | 受信後破棄パケット数
ifInErrors | エラーパケット受信数
ifInUnknownProtos | 未サポートプロトコルパケット受信数
ifOutOctets | 送信オクテット数
ifOutUcastPkts | ユニキャストパケット送信数
ifOutNUcastPkts | マルチキャストパケット送信数
ifExtnsMulticastsTxOKs | マルチキャストフレーム（ブロードキャストを除く）送信数
ifExtnsBroadcastsTxOKs | ブロードキャストフレーム（マルチキャストを除く）送信数
ifOutDiscards | 送信前破棄パケット数
ifOutErrors | 送信前破棄パケット数（エラーによる）
ifOutQLen | 送信パケットキューの長さ
rxQueueLength | 受信パケットキューの長さ

関連コマンド

RESET ETH COUNTERS
SHOW ETH CONFIGURATION
SHOW ETH RECEIVE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H