[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET TELNET

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SET TELNET [TERMTYPE=string] [INSERTNULL={ON|OFF}] [LISTENPORT=port]`

string: 文字列（1〜31文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
port: TCPポート番号（1〜65535）

Telnetクライアント、Telnetサーバー機能の設定を変更する。

パラメーター

TERMTYPE: Telnetサーバーへの接続時に送信する端末タイプ文字列。デフォルトではUNKNOWNが送られる。

INSERTNULL: CRのあとにヌル文字を挿入するかどうか。デフォルトはOFF。

LISTENPORT: TelnetサーバーのリスニングTCPポート。デフォルトは23

関連コマンド

ENABLE TELNET SERVER
TELNET

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC854, TELNET PROTOCOL SPECIFICATION
RFC855, TELNET OPTION SPECIFICATIONS
RFC856, TELNET BINARY TRANSMISSION
RFC857, TELNET ECHO OPTION
RFC858, TELNET SUPPRESS GO AHEAD OPTION
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1091, Telnet Terminal-Type Option
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H