[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW INTERFACE

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`SHOW INTERFACE[={ifindex|interface}] [COUNTERS]`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

インターフェースMIBの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexかインターフェース名を指定する。省略時はすべてのインターフェースに関する情報が簡潔に表示される。指定時は、該当インターフェースの状態が詳細に表示される。

COUNTERS: インターフェースの統計カウンターを表示させるときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show interface

      Interfaces                                 sysUpTime:          00:10:40

      DynamicLinkTraps.....Disabled
      TrapLimit............20

      Number of unencrypted PPP/FR links.....0

      ifIndex Interface      ifAdminStatus   ifOperStatus     ifLastChange
      ------------------------------------------------------------------------------
       1      eth0           Up              Down                      00:00:00
       2      eth1           Up              Down                      00:00:00
       3      port1          Up              Down                      00:00:00
       4      port2          Up              Down                      00:00:00
       5      port3          Up              Down                      00:00:00
       6      port4          Up              Down                      00:00:00
       7      loopback       Up              Up                        00:00:00
       8      vlan1          Up              Down                      00:00:00
      ------------------------------------------------------------------------------

      Interface name summary

      Interface Full name
      ------------------------------------------------------------------------------
      asyn0     asyn0
      port1     port1
      port2     port2
      port3     port3
      port4     port4
      eth0      eth0
      eth1      eth1
      ------------------------------------------------------------------------------
    Manager > show interface=ppp0

    Interface.................. ppp0
      ifIndex.................. 9
      ifMTU.................... 1454
      ifSpeed.................. 10000000
      ifAdminStatus............ Up
      ifOperStatus............. Up
      ifLinkUpDownTrapEnable... Disabled
      TrapLimit................ 20
      Trap delay............... 0 (secs)

    Interface Counters

      ifInOctets ............. 1732283428       ifOutOctets ............ 1428671002
      ifInUcastPkts ................... 0       ifOutUcastPkts .................. 0
      ifInNUcastPkts ........... 12473835       ifOutNUcastPkts ........... 8301539
      ifInDiscards .................... 0       ifOutDiscards ................... 0
      ifInErrors ...................... 0       ifOutErrors ..................... 0

表 1：インターフェース無指定時
sysUpTime | システム起動後の経過時間
DynamicLinkTraps | ダイナミックインターフェースのリンクトラップが有効かどうか
TrapLimit | 1分間に生成可能なダイナミックインターフェースのリンクトラップの最大数
Number of unencrypted PPP/FR links | データリンク暗号化の設定がされていないPPPインターフェースの数。無効状態のPPPインターフェースは含まれない
ifIndex | インターフェーステーブルのインデックス（ifIndex）
Interface | インターフェース名
ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifLastChange | 該当インターフェースが現在の動作状態になったときのsysUptimeの値

表 2：インターフェース指定時
Interface | インターフェース名
ifIndex | インターフェーステーブルのインデックス（ifIndex）
ifMTU | インターフェースの最大転送単位（MTU）すなわち送信可能なパケットの最大サイズ
ifSpeed | インターフェースの帯域幅（推定）
ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」、「Unknown」、「Dormant」のいずれか
ifLinkUpDownTrapEnable | リンクトラップの有効/無効
TrapLimit | 1分間に生成可能なリンクトラップの最大数
Trap delay | SNMPリンクアップ/リンクダウントラップを送信するタイミングを遅らせる時間（秒）
Interface Counters | 下記に示すインターフェースの各種カウンター値
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifInDiscards | 破棄された受信パケット数
ifInErrors | 受信エラーパケット数
ifUnknownProtos | 上位プロトコルタイプが未知あるいは未サポートのため破棄されたパケットの数
ifOutOctets | 送信オクテット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifOutNUcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifOutDiscards | 破棄された送信パケット数
ifOutErrors | エラーのため送信されずに破棄されたパケット数

表 3：COUNTERSオプション
Interface | インターフェース名
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifInDiscards | 破棄された受信パケット数
ifInErrors | エラーのため破棄された受信パケット数
ifUnknownProtos | 上位プロトコルが未知あるいは未サポートのため破棄された受信パケット数
ifOutOctets | 送信オクテット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifOutNUcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifOutDiscards | 破棄された送信パケット数
ifOutErrors | エラーのため送信されずに破棄されたパケット数

関連コマンド

DISABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
SET INTERFACE TRAPLIMIT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H