## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  168 PPPoEによる端末型インターネット接続 WAN回線バックアップ構成
##  ルーターのスクリプト「ppp0down.scp」

ENABLE PPP=1
DEL IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INTERFACE=ppp0 NEXT=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INTERFACE=ppp1 NEXT=0.0.0.0
SET IP DNSRELAY INTERFACE=ppp1
