[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET SNMP ASNBERPADDING

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP ASNBERPADDING={ON|YES|TRUE|OFF|NO|FALSE}`

SNMPのエンコード方式を設定する。

パラメーター

ASNBERPADDING: SNMPマネージャーからのGet要求に対し、返信する値（カウンター値）が特定の範囲にある場合、カウンター値の先頭1Byteを省略するかどうかを示す。（特定の範囲とは、2進数で表記した場合に先頭9bitが全て1となる数値。32bitカウンターの場合は4286578688〜4294967295。）ON（デフォルト）の場合、カウンター値の先頭1Byte を省略しない。OFFを指定すると、カウンター値の先頭1Byte を省略する。ON、YES、TRUEおよびOFF、NO、FALSEはそれぞれ同じ意味。

参考

RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H