[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`DISABLE WANLB RESOURCE={ALL|interface} [IMMEDIATELY]`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

指定したIPインターフェースを、WANロードバランス機能による負荷分散の対象から一時的に外す。
具体的には、WANロードバランス機能におけるインターフェースの状態をUp（稼働）からClosing（閉鎖中。すでに確立済みのセッションが完了するまではこの状態）を経てDown（閉鎖）に移行させる。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。指定できるのは、Ethernetインターフェース（ethX）とPPPインターフェース（pppX）のみ。

IMMEDIATELY: インターフェースを即座にDown状態に移行させたい場合に指定する。本オプションを指定した場合、確立済みのセッションはただちに削除され、インターフェースはただちにDown状態となる。本オプションを指定しなかった場合は、確立済みのセッションが存在する間、該当インターフェースはClosing状態となり、すべてのセッションが終了した時点でDown状態となる。

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
ENABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB RESOURCE
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H