## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  199 広域Ethernetの回線冗長化サービスとVRRPを使用した冗長構成
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=ETH0 IP=10.0.0.10 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.1.10 MASK=255.255.255.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=VLAN1 IP=192.168.1.254 PRIORITY=101
ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=eth0 NEWPRIORITY=99
ADD OSPF AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=192.168.1.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=10.0.0.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=VLAN1 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=ETH0 AREA=0.0.0.0
SET OSPF INT=VLAN1 PASSIVE=ON
ENABLE OSPF
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 INTERFACE=VLAN1 EVENT=DOWN SCRIPT=vlandown.scp
CREATE TRIGGER=2 INTERFACE=VLAN1 EVENT=UP SCRIPT=vlanup.scp
