[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 ROUTE

カテゴリー：IPv6 / 経路制御（スタティック）

`SHOW IPV6 ROUTE`

IPv6のルーティングテーブルを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 route
    IPV6 Routing Table Entries

    Destination prefix    --->   Next Hop
    Int.   Age   Policy Protocol       Metric  Pref Tunnel  DLCI  Flags
    ----------------------------------------------------------------------
    3ffe:0b80:003c:0100::/64 ---> ::
    eth0   no    0      interface      1       0    no       -    P
    3ffe:0b80:003c:0001::/64 ---> ::
    vlan1  no    0      interface      1       0    no       -    P
    3ffe:0b80:003c:0010::/64 ---> fe80::0290:99ff:fe0f:5423
    eth0   yes   0      ripng          2       100  no       -
    3ffe:0b80:003c:0020::/64 ---> ::
    eth1#  no    0      interface      1       0    no       -    P
    ----------------------------------------------------------------------
    Codes: P=publish, D=default, A=addrconf, S=stale, L=onlink
    N=nonexthop, C=cache, F=flow, Y=policy, U=unknown

表 1
Destination prefix | 宛先ネットワークのプレフィックス
Next Hop | ネクストホップアドレス
Int. | 送信インターフェース。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Age | 該当経路がエージングの対象かどうか
Policy | 現在未使用
Protocol | 経路の学習元。ripng（RIPng）、static（スタティック経路）、interface（インターフェース経路）がある
Metric | RIPngにおけるメトリック
Pref | 経路の優先度
Tunnel | 送信インターフェースがトンネルインターフェースかどうか
DLCI | 未サポート
Flags | フラグ

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H