[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SHOW RSVP`

RSVPモジュールの基本設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp

    RSVP
    ----------------------------------------
    Enabled ...................... Yes
    Debug ........................ None
    Debug Port ................... None
    Number of Reservations ....... 2

    Interfaces:
    Number ....................... 2
    Number Enabled ............... 2

    State:
    Number of Sessions ........... 1
    Number of Paths .............. 1
    Number of Reservations ....... 2
    ----------------------------------------

表 1
Enabled | RSVPモジュールの有効・無効
Debug | 現在有効なデバッグオプション。None、Resv、Packet、Event、Stateの組み合わせ
Debug Port | デバッグメッセージの出力先非同期ポート
Number of reservations | 現在の帯域予約数
Interfacesセクション | RSVPインターフェースの情報が表示される
Number | IPインターフェース数
Number Enabled | RSVP機能が有効になっているIPインターフェース数
Stateセクション | RSVPの状態が表示される
Number of Sessions | アクティブなRSVPセッション数
Number of Paths | アクティブなRSVP PATHの数
Number of Reservations | アクティブなRSVP RESVの数

関連コマンド

DISABLE RSVP
DISABLE RSVP DEBUG
DISABLE RSVP INTERFACE
ENABLE RSVP
ENABLE RSVP DEBUG
ENABLE RSVP INTERFACE
SHOW RSVP COUNTER
SHOW RSVP INTERFACE
SHOW RSVP PATH
SHOW RSVP RESV

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H