[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD L2TP IP

カテゴリー：L2TP / LNS

`ADD L2TP IP=ipadd[-ipadd] PPPTEMPLATE=template [NUMBER={ON|OFF|STARTUP}] [PRE13={ON|OFF}] [PROXYAUTH={OFF|ON}]`

ipadd: IPアドレス
template: PPPテンプレート番号（0〜31）

LNSにおいて、LACからの着呼時に起動するPPPテンプレートを指定する。

パラメーター

IP: LACのIPアドレス。ハイフン区切りで範囲指定が可能。ここで指定したアドレスからL2TP経由での着呼があった場合、PPPTEMPLATEパラメーターで指定したPPPテンプレートを用いて、確立されたコールセッション（L2TP仮想呼）上にダイナミックPPPインターフェースを作成する。

PPPTEMPLATE: LACからの接続に応じて作成するダイナミックPPPインターフェースのテンプレート。CREATE PPP TEMPLATEコマンドで作成したもの。

NUMBER: L2TPデータメッセージでシーケンス番号（Ns）を使用するか。ONのときは常に使用、OFFのときはリモート側から要求されたときだけ使用する。STARTUPを指定した場合で、ルーターがLNSとして動作している場合は、PPPネゴシエーション時にのみシーケンス番号を使用する。

PRE13: pre-Internet Draft 13にしたがって実装されたL2TP機器との互換性を確保するかどうか。

PROXYAUTH: ルーターがLNSとして動作している際、LACが認証情報を提供してきた場合に、PPPの代理認証を行うかどうか。ONに設定した場合、代理認証を行う。デフォルトはON。

例

``■ LAC（200.100.10.100）からL2TP経由での着呼があった場合、PPPテンプレート「0」を使ってダイナミックPPPインターフェースを作成する。
`ADD L2TP IP=200.100.10.100 PPPTEMPLATE=0
` ■ 任意のLACから接続を受けた場合、PPPテンプレート「0」を使ってダイナミックPPPインターフェースを作成する。相手ルーターのアドレスが不定な場合の例。
`ADD L2TP IP=0.0.0.0-255.255.255.255 PPPTEMPLATE=0`

関連コマンド

CREATE PPP TEMPLATE
DELETE L2TP IP
SHOW L2TP IP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H