[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP PPPOE

カテゴリー：PPP / 一般コマンド

`SHOW PPP PPPOE`

PPPoE関連の情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp pppoe
    ----------------------------------------------------------------------------
    PPP0:
      Service Name ...................... pppoe
      Peer MAC Address .................. 00-05-00-f7-a0-1c
      Interface ......................... eth0
      Session ID ........................ e714
      Maximum Segment Size .............. 1372

      Access Concentrator Mode .......... DISABLED

      No services defined for Access Concentrator

    PPPoE Counters:
      Rejected PADI packets ............. 0
      Rejected PADO packets ............. 0
      Rejected PADR packets ............. 0
      Rejected PADS packets ............. 0
      Rejected PADT packets ............. 0
    ----------------------------------------------------------------------------

表 1
Service Name | PPPoEサービス名
Peer Mac Address | PPPoEピアのMACアドレス
Interface | 物理インターフェース
Session ID | PPPoEセッションID
Maximum Segment Size | MSSクランプ（書き換え）機能における本PPPoEインターフェースのMSS（Maximum Segment Size）。この値は、PPPoEインターフェースのMTUから、CREATE PPPコマンド、SET PPPコマンドのMSSHEADERパラメーターの値を差し引いたもの。本PPPoEインターフェースを通過するTCP Syn、Syn+Ackパケット内のMSSオプションの値がこの値よりも大きい場合、本製品はMSSオプションをここに表示されている値に書き換える
Rejected PADI packets | PADI（PPPoE Active Discovery Initiation）パケット破棄数。提供していないサービスをクライアントから要求されたことを示す
Rejected PADO packets | PADO（PPPoE Active Discovery Offer）パケット破棄数。サーバーから予期せぬPADOパケットを受け取った。あるいは、PADOの中身が期待しているものと違ったことを示す
Rejected PADR packets | PADR（PPPoE Active Discovery Request）パケット破棄数。クライアントから予期せぬPADRパケットを受け取ったことを示す
Rejected PADS packets | PADS（PPPoE Active Discovery Session-confirmation）パケット破棄数。サーバーから予期せぬPADSパケットを受け取ったことを示す
Rejected PADT packets | PADT（PPPoE Active Discovery Terminate）パケット破棄数。予期せぬPADTパケットを受け取ったことを示す

関連コマンド

CREATE PPP
ENABLE PPP DEBUG
SET PPP
SHOW INTERFACE
SHOW PPP
SHOW PPP CONFIG

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H