[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ROUTE TEMPLATE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SHOW IP ROUTE TEMPLATE[=template]`

template: ルートテンプレート名（1〜31文字。大文字小文字を区別しない）

IPルートテンプレートの情報を表示する。

パラメーター

TEMPLATE: テンプレート名。指定時は該当テンプレートの詳細情報が表示される。省略時は全テンプレートのサマリー情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip route template

      Template                          Interface
      ----------------------------------------------------------------
      net10                             ppp0
      net20                             ppp0
      ----------------------------------------------------------------

    Manager > show ip route template=net10

      IP route template ................... net10
      Interface ........................... ppp0
      Next hop ............................ 0.0.0.0
      Rip metric .......................... 2
      Ospf metric ......................... DEFAULT (FFFFFFFF)
      Policy .............................. DEFAULT (0)
      Preference .......................... DEFAULT (FFFFFFFF)

表 1
Template | テンプレート名
Interface | IPインターフェース名

表 2：テンプレート名指定時
IP route template | テンプレート名
Interface | IPインターフェース名
Next hop | ネクストホップアドレス
Rip metric | RIPメトリック
Ospf metric | OSPFメトリック
Policy | サービスタイプ（TOS）
Preference | 経路選択時の優先度
Dlci | 未サポート

関連コマンド

ADD IP ROUTE TEMPLATE
CREATE IPSEC POLICY
DELETE IP ROUTE TEMPLATE
SET IP ROUTE TEMPLATE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H