[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH FDB

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH FDB [ADDRESS=macadd] [PORT={port-list|ALL}] [STATUS={STATIC|DYNAMIC}]`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

フォワーディングデータベース（FDB）の内容を表示する。
オプション指定により、表示するエントリーの絞り込みも可能。

パラメーター

ADDRESS: 指定したMACアドレスのエントリーだけを表示する。

PORT: 指定したスイッチポートのエントリーだけを表示する。

STATUS: 指定した種類のエントリーだけを表示する。種類にはSTATIC（スタティックエントリー）とDYNAMIC（ダイナミックエントリー）がある。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch fdb

    Switch Forwarding Database
    ---------------------------------------------------------------------------
    MAC Address          Port  Status    (VLAN ID)
    ---------------------------------------------------------------------------
    00-0a-79-34-0f-15    2     dynamic    1
    00-00-f4-27-2d-c8    CPU   static     1
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
MAC Address | MACアドレス
Port | 該当MACアドレスを持つ機器が接続されているポート
Status | エントリーの種類。dynamic（ダイナミックエントリー）かstatic（スタティックエントリー）
VLAN ID | VLAN ID

例

``■ FDBを表示する。
`SHOW SWITCH FDB
` ■ ポート3〜4のFDBエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB PORT=3-4
` ■ ダイナミックエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FDB STATUS=DYNAMIC`

関連コマンド

ENABLE SWITCH LEARNING
SHOW SWITCH

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H