[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`ENABLE IP INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したIPインターフェースを有効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H