## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  194 IPsecルートテンプレート＋OSPFを使用したセンター機器冗長構成
##  （参考）L3スイッチのコンフィグ

CREATE VLAN=vlan10 VID=10
CREATE VLAN=vlan20 VID=20
CREATE VLAN=vlan30 VID=30
CREATE VLAN=vlan40 VID=40
ADD VLAN=10 PO=1-6
ADD VLAN=20 PO=7-12
ADD VLAN=30 PO=13-21
ADD VLAN=40 PO=22-24
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan10 IP=172.16.0.254 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan20 IP=172.16.1.254 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan30 IP=172.16.2.254 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan40 IP=172.16.3.254 MASK=255.255.255.0
ADD OSPF AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=172.16.0.0 MASK=255.255.252.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=vlan10 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=vlan20 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=vlan30 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=vlan40 AREA=0.0.0.0
ENABLE OSPF
