[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD VLAN PORT

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`ADD VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} [FRAME={TAGGED|UNTAGGED}]`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

VLANにポートを追加する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのスイッチポートが対象となる。

FRAME: ポートのタグ設定。TAGGED（タグ付きポート）、UNTAGGED（タグなしポート）から選択する。各ポートは、タグなしポートとしては1つのVLANだけに、タグ付きポートとしては複数のVLANに所属できる。省略時はUNTAGGED。

例

``■ VLAN orangeにポート3〜4を（タグなしポートとして）割り当てる。
`ADD VLAN=orange PORT=3-4
` ■ ポート1をVLAN whiteとorangeのタグ付きポートに設定する。
`ADD VLAN=white PORT=1 FRAME=TAGGED
ADD VLAN=orange PORT=1 FRAME=TAGGED`

備考・注意事項

VLAN default以外のVLANに所属しているタグなしポートを、別のVLAN default以外のVLANに移動するには、いったんDELETE VLAN PORTコマンドでVLAN defaultの所属に戻してから、ADD VLAN PORTコマンドで希望するVLANに追加する必要がある。

関連コマンド

DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H