＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #32

# 専用線によるインターネット接続（DMZ）

専用線を使ってインターネットサービスプロバイダー（ISP）に接続します。この例では、LAN側を2つのサブネットに分割し、一方をグローバルアドレスで運用するサーバー用、もう一方をプライベートアドレスで運用するクライアント用とします。クライアントはダイナミックENAT経由でインターネットにアクセスします。また、ファイアウォールを使って外部からのアクセスを原則拒否しつつ、特定のサーバーだけを外部に公開します。

専用線接続では、ISPからいくつか（8個、16個など）固定的にIPアドレスを割り当てられ、ユーザーのLANをISPのネットワークに直接接続する形になります。

表 1：ISPから提供された情報
WAN側インターフェース | Unnumbered
使用できるIPアドレス | 4.4.4.0/29（4.4.4.0〜4.4.4.7）

ルーターには、次のような方針で設定を行います。

- LAN側をグローバルサブネット（4.4.4.0/29）とプライベートサブネット（192.168.10.0/24）に分割し、サーバー系はグローバルサブネットに、クライアント系はプライベートサブネットに配置します。
- ファイアウォールを利用して、外部からの不正アクセスを遮断しつつ、内部からは自由にインターネットへのアクセスができるようにします。
- サーバーにはグローバルアドレスを割り当てますが、外部からのアクセスは下記の公開サービスだけに限定します。
  - Webサーバー：4.4.4.2:80/tcp
  - SMTPサーバー：4.4.4.3:25/tcp
  - DNSサーバー：4.4.4.4:53/tcp、53/udp
- クライアントにはプライベートアドレスを割り当てます。これらのクライアントがインターネットにアクセスできるよう、ダイナミックENATを使用します。ENAT用グローバルアドレスには、グローバルサブネット側のインターフェースアドレス（4.4.4.1）を共用します。

ルーターの基本設定を次にまとめます。

表 2：ルーターの基本設定
TDMグループ名 | ISP
回線速度 | 128Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | Unnumbered
グローバルLAN側（eth1）IPアドレス | 4.4.4.1/29
プライベートLAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24

ルーターの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`
2. bri0のスロット1〜2（128Kbps）に対し、TDMグループ「ISP」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=ISP INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「ISP」上に作成します。LQRはオフにします。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-ISP LQR=OFF ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側は2つのサブネットに分割します。そのうちの1つeth1には、ISPから割り当てられたグローバルアドレスの先頭アドレス（4.4.4.1）を設定します。アドレスを8個や16個といった単位で割り当てられる場合は、ネットマスクが変則的になるので注意してください。

   `ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↓`
6. もう一方のvlan1にはプライベートIPアドレスを割り当て、クライアント用のサブネットとします。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. WAN側（ppp0）インターフェースをUnnumbered（0.0.0.0）に設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓`
8. デフォルトルートを設定します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
9. ファイアウォール機能を有効にします。

   `ENABLE FIREWALL ↓`
10. ファイアウォールの動作を規定するファイアウォールポリシー「net」を作成します。

    `CREATE FIREWALL POLICY=net ↓`
11. ファイアウォールで拒否したパケットをログに記録するよう設定します。

    `ENABLE FIREWALL POLICY=net LOG=DENY ↓`
12. ICMPパケットはPing（Echo/Echo Reply）と到達不可能（Unreachable）のみ双方向で許可します。

    `ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACHABLE ↓`

    > Note - デフォルト設定では、ICMPはファイアウォールを通過できません。

13. ルーターのidentプロキシー機能を無効にし、外部のメール（SMTP）サーバーなどからのident要求に対して、ただちにTCP RSTを返すよう設定します。

    `DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓`
14. ファイアウォールポリシーの適用対象となるインターフェースを指定します。
    - LAN側インターフェース（eth1、vlan1）をPRIVATE（内部）に設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓
      ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓
      `
    - WAN側インターフェース（ppp0）をPUBLIC（外部）に設定します。

      `ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓`
15. ダイナミックENATの設定を行います。クライアントLAN（vlan1）側のプライベートIPアドレスを、サーバーLAN（eth1）側インターフェースに設定したグローバルIPアドレス4.4.4.1に変換するよう設定します。

    `ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 GBLIP=4.4.4.1 ↓`
16. 外部からのパケットをすべて拒否するファイアウォールの基本ルールに対し、サーバーへのパケットを通すための設定を行います。
    - Webサーバー（4.4.4.2のTCP80番）へのパケットは通過させます。

      `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.2 PORT=80 ↓`
    - SMTPサーバー（4.4.4.3のTCP25番）へのパケットは通過させます。

      `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.3 PORT=25 ↓`
    - DNSサーバー（4.4.4.4のTCP、UDP53番）へのパケットは通過させます。

      `ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.4 PORT=53 ↓
      ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP IP=4.4.4.4 PORT=53 ↓
      `
17. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

    `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
    SET CONFIG=router.cfg ↓
    `

メモ

■ ISPからログイン名とパスワードを指定されている場合は、手順3の次に以下のコマンドを追加してください。ここでは、ログイン名として「ispuser」、パスワードとして「isppasswd」を設定しています。

`SET PPP=0 USER=ispuser PASSWORD=isppasswd ↓`

■ ISPがUnnumberedを使用しておらず、WAN側インターフェース（ppp0）にもIPアドレスを割り当ててきた場合は、手順7でppp0に該当するIPアドレスを設定します。
たとえば、ISPから12.34.56.78/30というアドレスを割り当てられた場合は、手順7の代わりに次のように設定します。

`ADD IP INT=ppp0 IP=12.34.56.78 MASK=255.255.255.252 ↓`

■ ファイアウォール関連のログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=FIRE」により、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=FIRE ↓`

■ インターネット側からのPING（ICMP Echo Requestパケット）を拒否するには、次のようなIPフィルターをWAN側インターフェースに設定します。この例では、「LOG=HEADER」により、フィルターで拒否したパケットをログに記録しています。

`ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 PROTO=ICMP ICMPTYPE=ECHO LOG=HEADER ACTION=EXCLUDE ↓
ADD IP FILTER=0 SO=0.0.0.0 ACTION=INCLUDE ↓
SET IP INT=ppp0 FILTER=0 ↓
`

記録されたログを見るには、次のコマンドを実行します。ここでは、「TYPE=IPFIL」により、IPフィルターが出力したログメッセージだけを表示させています。

`SHOW LOG TYPE=IPFIL ↓`

■ 現在の設定内容を表示するには、次のコマンドを使います。

`SHOW CONFIG DYNAMIC ↓`

まとめ

ルーターのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=ISP INT=bri0 SLOTS=1-2 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-ISP LQR=OFF ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓ ENABLE FIREWALL ↓ CREATE FIREWALL POLICY=net ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net LOG=DENY ↓ ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=PING,UNREACHABLE ↓ DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=eth1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE ↓ ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC ↓ ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0 GBLIP=4.4.4.1 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.2 PORT=80 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.3 PORT=25 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=TCP IP=4.4.4.4 PORT=53 ↓ ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4 AC=ALLOW INT=ppp0 PROTO=UDP IP=4.4.4.4 PORT=53 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #32

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）