[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF MD5KEY

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF MD5KEY [INTERFACE=interface]`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）または仮想インターフェース名（VIRTn）

OSPFインターフェースで使用するMD5ダイジェスト認証用の鍵を表示する。

パラメーター

INTERFACE: OSPFインターフェース名。省略時はすべてのOSPFインターフェースが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf md5key

    OSPF MD5 keys
    -------------------------------------------
    Interface   ID    Key                Active
    -------------------------------------------
    vlan10      1     kadjfkadhfhad      No
                2     Bhpoia8f723ad9     Yes

    vlan20      1     132p98yfHU         Yes
    -------------------------------------------

表 1
Interface | OSPFインターフェース
ID | 鍵番号（Key ID）
Key | 鍵の値
Active | 該当鍵が現在使用中かどうか

関連コマンド

ADD OSPF AREA
ADD OSPF INTERFACE
ADD OSPF MD5KEY
DELETE OSPF MD5KEY
SET OSPF AREA
SET OSPF INTERFACE
SHOW OSPF AREA
SHOW OSPF INTERFACE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H