[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP CONFIG

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`SHOW PPP[=ppp-interface] CONFIG`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

PPPインターフェースの設定情報を表示する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp config

      Interface - description
        Parameter                       Configured                 Negotiated
      ----------------------------------------------------------------------------
      ppp0 -
                                                             Local            Peer
        Bandwidth Allocation Protocol          OFF
        Bandwidth Allocation Call Mode        CALL
        Multilink Fragmentation                OFF
        Acceptable Fragment Overhead (%)         5
        Null Fragment Timer (seconds)            3
        Session Timer (seconds)                OFF
        Idle Timer (seconds)                   OFF
        Maximum Receive Unit (bytes)            ON            1492            1492
        Compression                            OFF
        Username                          user@isp
        Password                               SET
        Bundle Endpoint Discr Class              0
        Bundle Endpoint Discr Value             []
        Bundle Username                    NOT SET
      eth0-any
        Type                               primary
        Restart Timer (seconds)                  3
        Max-Configure                   continuous
        Max-Terminate                            2
        Echo Request Timer (seconds)            10
        Callback Mode                          OFF
        Link Compression                       OFF             OFF             OFF
        LQR Timer (seconds)                    OFF             OFF             OFF
        Magic Number                            ON              ON              ON
        Link Discriminator                    0000             OFF             OFF
        Link Endpoint Discr Class                0
        Link Endpoint Discr Value
        Authentication                        NONE            NONE            CHAP
        Authentication Mode                  INOUT
        Utilisation (%)                          0
      IP
        IP Compression Protocol               NONE            NONE             VJC
        IP Pool                            NOT SET
        IP Address Request                      ON
        IP Address                   172.17.28.186   172.17.28.186   172.17.28.185
        Primary DNS Address                NOT SET            NONE            NONE
        Secondary DNS Address              NOT SET            NONE            NONE
        Primary WinS Address               NOT SET                            NONE
        Secondary WinS Address             NOT SET                            NONE
      PPPoE
        Session ID                                            170A            170A
        MAC Address of Peer                                      00-90-99-0f-54-23
        Service Name                           any
        PADR Retry Limit                        15
      Debug
        Maximum packet bytes to display         60
      ----------------------------------------------------------------------------

表 1
Configured | 各パラメーターの設定値
Negotiated/Local | OPENED状態のリンクの場合、ネゴシエーションの結果ローカル側が採用した値。OPENED状態でない場合はパラメーターの初期値が表示される
Negotiated/Peer | OPENED状態のリンクの場合、ネゴシエーションの結果リモート側が採用した値。OPENED状態でない場合はパラメーターの初期値が表示される
インターフェースセクション | 以下、インターフェース全体の設定値が表示される
pppn - description | インターフェース名 - メモ（DESCRIPTION）
Bandwidth Allocation Protocol | BAP（Bandwidth Allocation Protocol）の有効・無効
Bandwidth Allocation Call Mode | BAPによるリンク追加要求時にどちら側が発呼するか。CALL（要求側）かCALLBACK（要求された側）のどちらか
Multilink fragmentation | マルチリンク時にパケットを分割して、各リンクに分散して送信するか
Acceptable Fragment Overhead(%) | 可変長分割送信時の許容できる最大オーバーヘッド。この値を超えた場合は、固定長分割方式に移行する
Null Fragment Timer | NULLフラグメント送信前の待ち時間（秒）
Session Timer (seconds) | 切断前の待機時間
Idle Timer (seconds) | 無通信時の自動切断タイマー
Maximum Receive Unit (bytes) | PPPレイヤーでの最大受信パケットサイズ（MRU）。リモートエンドのMRUが、ローカル側上位レイヤーの最大送信パケットサイズ（MTU）になる
Compression | 圧縮を使用するかどうか
Encryption | 暗号化を使用するかどうか
Username | PPPユーザー名
Password | PPPパスワードが設定されているかどうか
Up Rate (%utilisation) | デマンドリンク（TYPE=DEMAND）の起動条件となる回線負荷率（デフォルトは80%）。負荷率がUPRATEを越えるとデマンドリンクは起動準備状態に入り、負荷率 ＞ UPRATEの状態がUPTIMEで指定された時間続いた時点で、デマンドリンクが実際に起動される
Up Time (seconds) | 回線負荷率がUPRATEを超えてから、実際にデマンドリンク（TYPE=DEMAND）が起動されるまでの監視時間（デフォルトは30 秒）。監視時間中に負荷率がUPRATEを下回らなければ、UPTIME経過後にデマンドリンクが起動される
Down Rate (%utilisation) | デマンドリンク（TYPE=DEMAND）の切断条件となる回線負荷率（デフォルトは20%）。負荷率がDOWNRATEを下回るとデマンドリンクは切断準備状態に入り、負荷率 < DOWNRATEの状態がDOWNTIMEに指定された時間続いた時点で、デマンドリンクが実際に切断される
Down Time (seconds) | 回線負荷率がDOWNRATEを下回ってから、実際にデマンドリンク（TYPE=DEMAND）が切断されるまでの監視時間（デフォルトは60 秒）。監視時間中に負荷率がDOWNRATEを超えなければ、UPTIME経過後にデマンドリンクが切断される
Bundle Endpoint Discr Class | エンドポイントディスクリミネータークラス。リンクのエンドポイント識別に使われる
Bundle Endpoint Discr Value | エンドポイントディスクリミネーター値（16進表記）
Bundle Username | ユーザー名
物理リンクセクション | 以下、物理リンク（LCP）ごとの設定が表示される
物理リンク名 | 物理インターフェース名
Number of primary channels | プライマリーリンク（TYPE=PRIMARY）の数。ISDNコールのときのみ有効
Number of secondary channels | セカンダリーリンク（TYPE=SECONDARY）の数。ISDNコールのときのみ有効
Number of demand channels | デマンドリンク（TYPE=DEMAND）の数。ISDNコールのときのみ有効
Type | BOD（Bandwidth On Demand）や専用線バックアップ設定における本リンクの役割。demand、primary、secondaryのいずれか
Modem Control | 未サポート
Restart Timer | Configure-Requestの送信間隔
Max-Configure | リンク確立時のConfigure-Request再送回数
Max-Terminate | リンク切断時のTerminate-Request再送回数
Echo Request Timer (seconds) | LCP Echoパケットの送信間隔
Callback Mode | PPPコールバック時の役割。REQUEST（コールバックを要求）、ACCEPT（コールバック要求を受け入れ）、OFF（コールバックを使わない）
Callback Operation | コールバック先電話番号の取得方法。要求側がコールバックする側に方法を指定する。USERAUTH（ユーザーデータベースの情報から）、E164NUMBER（要求側が指定した番号）
Callback Number | コールバック要求時に相手に伝える自分の番号
Callback Delay (tenths of a second) | コールバック要求を受けて回線を切断してから、コールバックするまでの時間（秒）
Link Compression | インターフェース全体ではなく、このリンクだけの圧縮が行われているか
LQR Timer (seconds) | LQRパケットの送信間隔
Magic Number | マジックナンバーオプションの有効・無効
Link Discriminator | 物理リンクに対するリンクディスクリミネーター値。LCPで本オプションが設定されていないときはOFF
Link Endpoint Discr Class | 物理リンクのローカル側リンクエンドポイントディスクリミネータークラス
Link Endpoint Discr Value | 物理リンクのローカル側リンクエンドポイントディスクリミネーター値（16進表記）
Authentication | 認証プロトコル。NONE、PAP、CHAP、EITHERのいずれか
Authentication Mode | 物理レイヤーがISDNコールかACCコールのとき、発信呼、着信呼のどちらに対して認証を要求するか
Utilisation (%) | 物理リンクの送信時帯域使用率
Compressionセクション | 以下、リンク圧縮に関する情報が表示される
Algorithm | 物理リンクレベルでの圧縮アルゴリズム。PREDICTORまたはSTAC LZS
Stac LZS Checkmode | STAC LZS圧縮におけるエラーチェック方式。NONE、LCB、CRC、SEQUENCE、EXTENDEDのいずれか
Predictor LZS Checkmode | Predictor圧縮におけるエラーチェック方式。CRC-16かCRC-CCITTのいずれか
チャンネルセクション | ISDN Bチャンネルに関する情報。物理リンクがISDNコールの場合にのみ表示される
(bri|pri)n - channel n | 物理インターフェース名（PRI/BRI） - チャンネル番号
Type | BOD（Bandwidth On Demand）および専用線バックアップ構成における本チャンネルの役割。demand、primary、secondaryのいずれか
Utilisation (%) | 送信時の帯域使用率
Link Compression | インターフェース全体ではなく、このリンクだけの圧縮が行われているか
LQR Timer (seconds) | LQRパケットの送信間隔
Magic Number | マジックナンバーオプションの有効・無効
Link Discriminator | 物理リンクに対するリンクディスクリミネーター値。LCPで本オプションが設定されていないときはOFF
Link Endpoint Discr Class | 物理リンクのローカル側リンクエンドポイントディスクリミネータークラス
Link Endpoint Discr Value | 物理リンクのローカル側リンクエンドポイントディスクリミネーター値（16進表記）
Authentication | 認証プロトコル。NONE、PAP、CHAP、EITHERのいずれか
NCPセクション | 以下、NCP（Network Control Protocol）の情報が表示される
Encryption | PPP上での暗号化に関する情報。暗号化使用時のみ表示される
Star Entity Identifier | STARエンティティーと暗号化アルゴリズム
Link Compression | PPP上での圧縮に関する情報。圧縮使用時のみ表示される
Algorithm | 圧縮アルゴリズム。PREDICTORかSTAC_LZS
Stac LZS Checkmode | STAC LZSにおけるエラーチェック方式。NONE、LCB、CRC、SEQUENCE、EXTENDEDのいずれか
Predictor LZS Checkmode | Predictorにおけるエラーチェック方式。CRC-16かCRC-CCITTのいずれか
IPセクション | IPCPに関する情報。PPP上でIPを使用している場合に表示される
IP Compression Protocol | IPレベルでの圧縮プロトコル。VJC（TCP/IPヘッダー圧縮）またはNONE（使用せず）
IP Pool | IPアドレス割り当てに用いるIPプール名
IP Address Request | リモート側にIPアドレスを要求するかどうか
IP Address | リンク両側のIPアドレス。Unnumberedインターフェースの場合は「0.0.0.0」。未設定時はNONE
Primary DNS Address | プライマリーDNSサーバーのIPアドレス。IPCPで相手に渡す
Secondary DNS Address | セカンダリーDNSサーバーのIPアドレス。IPCPで相手に渡す
Primary WinS Address | プライマリーWINSサーバーのIPアドレス。IPCPで相手に渡す値
Secondary WinS Address | セカンダリーWINSサーバーのIPアドレス。IPCPで相手に渡す値
デバッグセクション | PPPのデバッグ機能に関する情報が表示される
Maximum packet bytes to display | デバッグオプション「PKT」有効時に表示するパケットのバイト数
PPPoEセクション | PPPoEに関する情報
Session ID | PPPoEセッションID
MAC Address of Peer | PPPoEピアのMACアドレス
Service Name | PPPoEサービス名。PPPインターフェースの設定でどのサービス名でも受け入れるようになっているときは、Configured欄にANYと表示される
PADR Retry Limit | PPPoEディスカバリーステージにおけるPADRの累計送信回数

関連コマンド

SHOW PPP
SHOW PPP COUNTER

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H