## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  10 ISDNによる端末型インターネット接続＋IP2点間接続の併用
##  ルーターBのコンフィグ

ADD ISDN CALL=REMOTE NUMBER=0312341111 PRECEDENCE=IN INTREQ=bri0
SET ISDN CALL=REMOTE SEARCHCLI=ON CALLINGNUMBER=0612342222
CREATE PPP=0 OVER=ISDN-REMOTE IDLE=ON
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1
