[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`DELETE IPV6 INTERFACE=interface IPADDRESS=ip6add`

interface: インターフェース名
ip6add: IPv6アドレス

インターフェースからIPv6アドレスを削除する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名。Ethernet、PPP、VIRTインターフェースのみ有効

IPADDRESS: 削除するIPv6アドレス

例

``■ LAN側インターフェース（vlan1）からグローバルアドレス「3ffe:1000::1」を削除する。
`DELETE IPV6 INTERFACE=vlan1 IP=3ffe:1000::1`

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
CREATE IPV6 INTERFACE
DESTROY IPV6 INTERFACE
SET IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H