[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ISDN LOG

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`SHOW ISDN LOG`

ISDNコールログの内容を表示する。
ISDNコールログには、ISDNコールに関するイベントが記録される。各ログエントリーは呼が起動された日時の順に並んでいる。

入力・出力・画面例

    Manager > show isdn log

    Call Name        Start Time               Duration Dir Number           Cause
    -------------------------------------------------------------------------------
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:46:38     CLEARED  OUT 3432114         N34,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:46:38     CLEARED  OUT 3432114         N34,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:46:38     CLEARED  IN                  U88,113
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:46:38     CLEARED  IN                  U88,113
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:48:22     0:03:25  OUT 3432114         U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:55:18     0:05:06  IN                  U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 17:55:18     0:05:06  IN                  U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 18:02:08     0:01:13  IN                  U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 18:02:08     0:01:13  IN                  U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 18:16:56     0:01:49  OUT 3432114         U16,-
    HeadOffice       02-Mar-1995 18:16:56     0:01:49  OUT 3432114         U16,-
    HeadOffice       03-Mar-1995 08:55:54     0:03:30  OUT 3432114         U16,-
    HeadOffice       03-Mar-1995 08:55:54     0:03:30  OUT 3432114         U16,-
    -------------------------------------------------------------------------------
    No ISDN logging port defined.

表 1
Call Name | コール名
Start Time | 起動日時
Duration | 通信時間（正常終了した呼の場合）、INITIAL（セットアップ中）、ACTIVE（通信中）、DISCONNECT（切断中）、CLEARED（通信状態になる前に切断）のいずれか
Dir | 呼の方向。OUT（発呼）、IN（着呼）のいずれか
Number | 接続先番号
Cause | ISDN切断理由コード（Q.931理由表示情報要素番号）。先頭のアルファベットはユーザー（U）と網（N）のどちらが切断したかを示す。その後に、理由コード、診断コードと続く

表 2：ISDN切断理由コード（Q931理由表示情報要素番号）
1 | 欠番
6 | チャネル利用不可
16 | 正常切断
17 | 着ユーザビジー
18 | 着ユーザレスポンスなし
21 | 通信拒否
22 | 相手加入者番号変更
26 | 選択されなかったユーザの切断復旧
27 | 相手端末故障中
28 | 無効番号フォーマット
29 | ファイシリティ拒否
30 | 状態問合せへの応答
31 | その他の正常クラス
34 | 利用可回線/チャネルなし
38 | 網障害
41 | 一時的障害
42 | 交換機輻輳
43 | アクセス情報廃棄
44 | 要求回線/チャネル利用不可
47 | その他のリソース利用不可クラス
50 | 要求ファシリティ未契約
57 | 伝達能力不許可
58 | 現在利用不可伝達能力
63 | その他のサービスまたはオプションの利用不可クラス
65 | 未提供伝達能力指定
66 | 未提供チャネル種別指定
70 | 制限デジタル情報伝達能力
79 | その他のサービスまたはオプションの未提供クラス
81 | 無効呼番号使用
82 | 無効チャネル番号使用
83 | 指定された中断呼識別番号未使用
84 | 中断呼識別番号使用中
85 | 中断呼なし
86 | 指定中断呼切断復旧済
87 | ユーザはCUGメンバーではない
88 | 端末属性不一致
91 | 無効中継網選択
95 | その他の無効メッセージクラス
96 | 必須情報要素不足
97 | メッセージ種別未定義または未提供
98 | 呼状態とメッセージ不一致またはメッセージ種別未定義
99 | 情報要素未定義
100 | 情報要素内容無効
101 | 呼状態とメッセージ不一致
102 | タイマ満了による復旧
111 | その他の手順誤りクラス
127 | その他のインターワーキングクラス

表 3：基本的な理由表示情報要素番号と説明（Q931）
番号 | 内容 | 説明
1 | 欠番 | 存在しない電話番号に発呼しました。PBX使用時は、外線番号の前にアクセスコードが必要な場合があります
16 | 正常切断 | 呼が正常に切断されました。U16は自分側での切断、N16は網または相手側端末による切断を示します
17 | 着ユーザビジー | 発呼先の電話番号は使用中です
21 | 通信拒否 | 相手が着信を拒否しました。呼のパラメーターが正しくない可能性があります
27 | 相手端末故障中 | 相手端末に反応がありません。ISDN回線の障害または相手端末の電源が落ちている可能性があります
34 | 利用可回線/チャネルなし | 発呼に使用するBチャネルがあいていません。確立している呼の数を確認してください
42 | 交換機輻輳 | 網の障害やサービスの停止などが原因で発呼できません
88 | 端末属性不一致 | 端末属性の一致しない相手に発信されました（例：データ専用機器に対する音声通話など）

関連コマンド

DISABLE ISDN LOG
DISABLE Q931 DEBUG
ENABLE ISDN LOG
ENABLE Q931 DEBUG
SET ISDN LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H