[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET L2TP FILTER

カテゴリー：L2TP / 一般コマンド

`SET L2TP FILTER={filter-id|NONE}`

filter-id: フィルター番号（0〜99）

通信を許可するL2TPサーバーを制限する。

パラメーター

FILTER: IPフィルター番号（ADD IP FILTERコマンドで作成）。通信を許可するL2TPサーバーからのパケットだけを通すようなフィルターを指定する。NONEはアドレス制限を行わないことを意味する。

関連コマンド

ADD IP FILTER
SHOW L2TP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H