[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE

カテゴリー：ブリッジング / 一般コマンド

`SHOW BRIDGE`

ブリッジモジュールの設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bridge

    Remote Bridge
    -------------------------------------------------------------------------------
    Bridge Address         : 00-00-cd-0a-40-4e
    Bridge Name            : CentreCOM AR550S version 2.9.1-20 07-Apr-2009
    Spanning Tree Protocol : OFF
    Address Learning        : ON
    Number LAN Ports       : 2
       Port Number         : 1
       Port Address        : 00-00-cd-0a-40-4e
       CAM                 : disabled

       Port Number         : 2
       Port Address        : 00-00-cd-0a-40-4f
       CAM                 : disabled
    Number Virtual Ports   : 1
       Port Number         : 3
    Number of Groups       : 1
    Ageingtime             : 300
    Uptime                 : 377
    StripVlantag           : TRUE
    CheckVlantag           : FALSE
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Bridge Address | ブリッジのMACアドレス。スパニングツリープロトコルにおけるブリッジ識別子として使われる
Bridge Name | ブリッジ名。MIB-IIオブジェクトsystem.sysDescr.0の値
Spanning Tree Protocol | スパニングツリープロトコルの有効・無効
Address Learning | アドレス学習機能の有効・無効
Number of LAN Ports | LAN側ブリッジポート数
Port Number | LAN側ブリッジポート番号
Port Address | LAN側ブリッジポートのMACアドレス
CAM | CAMフィルタリングの有効・無効
Number of Virtual Ports | WAN側ブリッジポート（仮想ポート）数
Port Number | WAN側ブリッジポート番号
Number of Groups | 該当ブリッジが所属するブリッジグループ数
Ageingtime | エージングタイム（MACアドレス保持時間）
Uptime | ブリッジ起動後の経過時間。MIB-IIオブジェクトsystem.sysUpTime.0の値
StripVlantag | ブリッジの際にVLANタグをはずすかどうか
CheckVlantag | 受信したフレームのVLANタグをチェックするかどうか

関連コマンド

DISABLE BRIDGE
ENABLE BRIDGE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H