[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW UPNP INTERFACE

カテゴリー：ファイアウォール / UPnP

`SHOW UPNP FWPOLICY=policy INTERFACE=interface`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
interface: IPインターフェース名

UPnP（Universal Plug and Play）に使用されているインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

FWPOLICY: ファイアウォールポリシー名

INTERFACE: IPインターフェース名

入力・出力・画面例

    Manager > show upnp fwpolicy=net interface=all

    UPNP Interfaces
    -------------------------------------------------------------------------
    Firewall Policy:          net
    -------------------------------------------------------------------------
    Interface:                vlan1-0
    UPnP Device:              LANDevice:1
    UPnP Service:             n/a
    Subscriptions:            n/a
    Subscriber Notifications: n/a

    Interface:                eth0-0
    UPnP Device:              WANConnectionDevice:1
    UPnP Service:             WANIPConnection:1
    Subscriptions:            0
    Subscriber Notifications: 0

    Interface:                eth0
    UPnP Device:              WANDevice:1
    UPnP Service:             WANCommonInterfaceConfig:1
    Subscriptions:            0
    Subscriber Notifications: 0

    Interface:                igd-0
    UPnP Device:              InternetGatewayDevice:1
    UPnP Service:             Layer3Forwarding:1
    Subscriptions:            0
    Subscriber Notifications: 0

    -------------------------------------------------------------------------

    Manager > show upnp fwpolicy=net interface=eth0

    UPNP Interfaces
    -------------------------------------------------------------------------
    Firewall Policy:          net
    -------------------------------------------------------------------------
    Interface:                eth0
    UPnP Device:              WANDevice:1
    UPnP Service:             WANCommonInterfaceConfig:1
    Subscriptions:            0
    Subscriber Notifications: 0

    -------------------------------------------------------------------------
    Actions:                             Invoked:      Action Status
      GetCommonLinkProperties            0             Enabled
      GetTotalBytesSent                  0             Enabled
      GetTotalBytesReceived              0             Enabled
      GetTotalPacketsSent                0             Enabled
      GetTotalPacketsReceived            0             Enabled

    Evented State Variables:
      PhysicalLinkStatus                 Up

    Non-evented State Variables:
      WANAccessType                      Ethernet
      Layer1UpstreamMaxBitRate           100000000
      Layer1DownstreamMaxBitRate         100000000
      MaximumActiveConnections           1
      TotalBytesSent                     0
      TotalBytesReceived                 0
      TotalPacketsSent                   0
      TotalPacketsReceived               0
    -------------------------------------------------------------------------

表 1
Firewall policy | UPnPで使用するファイアウォールポリシー名
Interface | デバイス/サービスと関連付けられているインターフェース。「igd-x」は Internet Gateway Device を表す論理インターフェース
UPnP Device | UPnPデバイス名
UPnP Service | UPnPサービス名
Evented State Variables | イベント通知を行う状態変数。状態が変化したときイベントメッセージが送信される
Non-evented State variables | イベント通知を行わない状態変数。状態が変化してもイベントメッセージは送信されない

関連コマンド

DISABLE UPNP
ENABLE UPNP
SHOW UPNP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H