＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #136

# CUGサービス（LAN型）を利用したIP2点間接続

CUG（Closed Users Group）サービス（フレッツ・VPNワイド、フレッツ・グループアクセス（プロ、NTT東日本）、フレッツ・グループ（ビジネスメニュー、NTT西日本））の「LAN型払い出し」を利用して、2拠点間をIP接続するための基本設定例です。CUGサービスを利用すると、各拠点間でPCのファイル共有などが可能になります。ここでは、要点を示すため、必要最小限の設定だけを示します。

CUGサービスのプライベートグループ（以下、グループ）管理者からは、次の情報を提供されているものとします。グループのメンバーは、userA（ルーターA）とuserB（ルーターB）だけであると仮定しています。

表 1：グループ管理者から提供された情報
| ルーターA | ルーターB
ユーザーID（PPPユーザー名） | userA | userB
パスワード（PPPパスワード） | passwdA | passwdB
IPアドレス | 192.168.10.0/24（LAN型） | 192.168.20.0/24（LAN型）

以下、ルーターの基本設定についてまとめます。

表 2：ルーターの基本設定
| ルーターA | ルーターB
WAN側物理インターフェース | eth0 | eth0
WAN側（ppp0）IPアドレス | Unnumbered | Unnumbered
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェース「0」を作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
2. グループ管理者から通知されたユーザーIDとパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA PASSWORD=passwdA LQR=OFF ECHO=ON ↓`
3. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
4. IPCPネゴシエーションで与えられたIPアドレスをPPPインターフェースで使用するように設定します。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。グループ管理者から指定されたアドレスを設定してください。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースをUnnumberedに設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓`
7. ルーターBのLAN側への経路を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. WAN側Ethernetインターフェース（eth0）上にCUGサービス接続用のPPPインターフェース「0」を作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓`
2. グループ管理者から通知されたユーザーIDとパスワードを指定し、接続時にIPアドレス割り当ての要求を行うように設定します。LQRはオフにし、代わりにLCP Echoパケットを使ってPPPリンクの状態を監視するようにします。また、ISDN向けの機能であるBAPはオフにします。

   `SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB PASSWORD=passwdB LQR=OFF ECHO=ON ↓`
3. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
4. IPCPネゴシエーションで与えられたIPアドレスをPPPインターフェースで使用するように設定します。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。グループ管理者から指定されたアドレスを設定してください。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースをUnnumberedに設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓`
7. ルーターAのLAN側への経路を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ グループメンバー（拠点）が追加されたときは、該当拠点への経路情報を追加することによって対応できます。たとえば、新拠点192.168.30.0/24が追加された場合は、ルーターA、ルーターBの両方で次のコマンドを実行します。

`ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓
`

■ 本設定では、ルーター起動直後にPPPoEセッションが確立され、以後常時接続された状態となります。したがって、PPPoEセッションの切断、再接続は手動で行う必要があります。

- セッションを切断するには、次のコマンドでPPPインターフェースをディセーブルにします。

  `DISABLE PPP=0 ↓`
- 再接続するには次のコマンドでPPPインターフェースをイネーブルにします。

  `ENABLE PPP=0 ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userA PASSWORD=passwdA LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY ↓ SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF IPREQUEST=ON USER=userB PASSWORD=passwdB LQR=OFF ECHO=ON ↓ ENABLE IP ↓ ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #136

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）