[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS RED

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS RED[={red-list|ALL}] [{FULL|SUMMARY}] [SHOWUNUSED={YES|NO}]`

red-list: REDカーブセット番号（3〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

REDカーブセットの設定内容を表示する。

パラメーター

RED: REDカーブセット番号。

FULL: REDカーブセットの内容を詳細に表示させたいときに指定する。

SUMMARY: REDカーブセットの内容を簡潔に表示させたいときに指定する。

SHOWUNUSED: 詳細表示のとき、値の設定されていないパラメーターまで表示するかどうか。YESを指定した場合は、値の設定されていないパラメーターも表示される。NOを指定した場合および本パラメーターを指定しなかった場合は、値の設定されていないパラメーターは表示されない。省略時はNO。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos red

                     BW Class 1        BW Class 2        BW Class 3
                     ---------------   ---------------   ---------------
                     Start Stop Drop   Start Stop Drop   Start Stop Drop
    Id     Average              Prob              Prob              Prob
    --------------------------------------------------------------------
       0        98      35   50   20      20   35   30      10   20   40
       1        98      50   70   20      30   50   30      15   30   40
       2        98      80   95   20      60   80   30      40   60   40
       3        98      35   65   30      25   55   40      15   45   50

    Manager > show sqos red=3
    Id...................... 3
        Description......... Test RED curve
        Averaging........... 98
        1 Start............. 35
          Stop.............. 65
          Drop Probability.. 30
        2 Start............. 25
          Stop.............. 55
          Drop Probability.. 40
        3 Start............. 15
          Stop.............. 45
          Drop Probability.. 50
        Traffic Classes..... 100

表 1：SUMMARY表示
Id | REDカーブセット番号
Average | 平均キュー長の算出に使う期間を示す係数
BW Class 1 | 帯域クラス1に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Prob）
BW Class 2 | 帯域クラス2に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Prob）
BW Class 3 | 帯域クラス3に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Prob）
Start | パケットを破棄し始めるポイント（キュー長に対する割合（%））
Stop | パケットを完全に破棄し始めるポイント（キュー長に対する割合（%））
Drop Prob | キュー長がStopに達したときのパケット破棄率（%）

表 2：FULL表示
Id | REDカーブセット番号
Description | REDカーブセットのメモ
Averaging | 平均キュー長の算出に使う期間を示す係数
1 | 帯域クラス1に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Probability）
2 | 帯域クラス2に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Probability）
3 | 帯域クラス3に対するREDカーブパラメーター（Start, Stop, Drop Probability）
Start | パケットを破棄し始めるポイント（キュー長に対する割合（%））
Stop | パケットを完全に破棄し始めるポイント（キュー長に対する割合（%））
Drop Probability | キュー長がStopに達したときのパケット破棄率（%）
Traffic Classes | このREDカーブセットを使用しているトラフィッククラス

関連コマンド

CREATE SQOS RED
CREATE SQOS TRAFFICCLASS
DESTROY SQOS RED
SET SQOS RED

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H