[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD VRRP MONITOREDINTERFACE

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`ADD VRRP=vr-identifier MONITOREDINTERFACE=interface [NEWPRIORITY={1..254}]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
interface: インターフェース名

指定したVRIDを持つバーチャルルーターの動作に不可欠なインターフェース（外部接続用のPPPインターフェースなど）を監視対象インターフェースとして設定する。
監視対象のインターフェースがダウンすると、バーチャルルーターの優先度が引き下げられる。監視対象インターフェースが再びアップしたときは、優先度も元の値に復帰する。
1つのバーチャルルーターに対して複数の監視インターフェースが設定されており、複数のインターフェースが同時にダウンした場合は、最も小さいNEWPRIORITY値が採用される。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

MONITOREDINTERFACE: 監視対象インターフェース。通常は外部接続用のWANインターフェースを指定する。バーチャルルーターとしてのサービスを提供しているEthernetインターフェース（CREATE VRRPコマンドのOVERパラメーターで指定したもの）とは別のインターフェースでなくてはならない。

NEWPRIORITY: 監視対象インターフェースがダウンしたときのルーター優先度。WANインターフェースがダウンしたときに優先度を下げ、他のルーターにマスターの地位をゆずるためのパラメーター。デフォルトは50。監視対象インターフェースが復旧すると、優先度も元の値に復帰する。

例

``■ VRID=1の監視インターフェースとしてeth0を指定する。eth0がダウンした場合は、VRID=1の優先度を90に引き下げる。
`ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=eth0 NEWPRIORITY=90`

備考・注意事項

1つのバーチャルルーター（VRID）に設定できる監視インターフェースは最大60個。

関連コマンド

CREATE VRRP
DELETE VRRP MONITOREDINTERFACE
DESTROY VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H