[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE INTERFACE LINKTRAP

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`DISABLE INTERFACE={ifindex|interface|DYNAMIC} LINKTRAP`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

指定したインターフェースでリンクアップ/リンクダウントラップを生成しないようにする。デフォルトは無効（トラップを生成しない）。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名を指定する。DYNAMICを指定した場合は、ダイナミックインターフェース（PPPインターフェースなど）が対象になる。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

例

``■ eth0インターフェースでリンクアップ/リンクダウントラップの生成を無効にする。
`DISABLE INTERFACE=eth0 LINKTRAP
` ■ スイッチポート1でリンクアップ/リンクダウントラップの生成を無効にする（スイッチポートは「portX」（Xはポート番号）の形式で指定する）。
`DISABLE INTERFACE=port1 LINKTRAP`

関連コマンド

DISABLE SNMP COMMUNITY TRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE SNMP COMMUNITY TRAP
SET INTERFACE TRAPLIMIT
SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H