[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW VLAN BRIDGE

カテゴリー：VLAN / 一般コマンド

`SHOW VLAN={vlan-name|1..4094} BRIDGE`

vlan-name: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ブリッジデバイスの接続状況を表示する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

入力・出力・画面例

    Manager > show vlan bridge

     VLAN to WAN Bridge Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Name ............... default
     Identifier ......... 1
     Devices Seen ....... 5
     Device Limit ....... 5
     Ageing Timer ....... 600
     Devices Seen:
     Source MAC          Seconds To Live
     -----------------------------------
     00-09-41-10-00-01   600
     00-09-41-10-00-02   600
     00-09-41-10-00-03   600
     00-09-41-10-00-04   600
     00-09-41-10-00-05   600
     -----------------------------------

     Name ............... vlan2
     Identifier ......... 2
     Devices Seen ....... 5
     Device Limit ....... 10
     Ageing Timer ....... 600
     Devices Seen:
     Source MAC          Seconds To Live
     -----------------------------------
     00-09-41-20-00-01   600
     00-09-41-20-00-02   600
     00-09-41-20-00-03   600
     00-09-41-20-00-04   600
     00-09-41-20-00-05   600
     -----------------------------------

表 1
Name | VLAN名
Identifier | VLAN ID
Devices Seen | VLAN に接続されているデバイス数
Device Limit | VLAN に接続可能な最大デバイス数
Ageing Timer | エージングタイマー
Source MAC | 学習済みのMACアドレス
Seconds To Live | エージングタイマー。0になると削除される。

関連コマンド

ADD VLAN BRIDGE
DELETE VLAN BRIDGE
SET VLAN BRIDGE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H